| # クロスドックオーダ優先順位 品目に対するクロスドックオーダに優先順位を割り当てます。この優先順位は、クロスドックオーダに対してクロスドックオーダラインが生成されるときの順序を示しています。最初に、優先順位が最も高いクロスドックオーダに対してクロスドックオーダラインが生成されます。続いて、その次の優先順位のクロスドックオーダに対してクロスドックオーダラインが生成されます。 クロスドックオーダの優先順位は、クロスドックオーダ優先順位定義に指定されているユーザ優先順位およびシステム優先順位によって決定されます (前者が優先されます)。 注意 クロスドックオーダ優先順位の定義は、次のセッションを使用してメンテナンスします。 クロスドックオーダ優先順位の定義 (whinh6120m000) クロスドックオーダ優先順位 (whinh6121m000) クロスドックオーダ優先順位の定義の代わりに、計画優先順位規則を使用することもできます。 詳細は、次の情報を参照してください: 計画優先順位規則 例 1 クロスドックオーダ優先順位 (whinh6121m000) セッションで、次のような優先順位が定義されているとします。
優先順位 | フィールド | フィールド値 | ソート
10 | 計画納期/時刻 | - | 昇順
20 | オーダ優先順位 | - | 昇順
出庫オーダライン A、B、および C に対して 3 つのクロスドックオーダを作成する場合、システム優先順位は次のようになります。
出庫オーダライン | 計画納期/時刻 | オーダ優先順位 | システム優先順位
A | 2006 年 4 月 11 日 05:00:00 PM | 80 | 1
B | 2006 年 4 月 12 日 05:00:00 PM | 9999 | 3
C | 2006 年 4 月 12 日 05:00:00 PM | 100 | 2
例 2 クロスドックオーダ優先順位 (whinh6121m000) セッションで、次のような優先順位が定義されているとします。
優先順位 | フィールド | フィールド値 | ソート
1 | オーダ発生元 | 販売 | 適用なし
2 | オーダ発生元 | サービス | 適用なし
3 | オーダ発生元 | 工程管理生産 | 適用なし
出庫オーダライン A、B、および C に対して 3 つのクロスドックオーダを作成する場合、システム優先順位は次のようになります。
出庫オーダライン | オーダ発生元 | システム優先順位
A | 販売 | 1
B | 販売スケジュール | 3
C | 工程管理生産 | 2
注意 出庫オーダライン B に対するクロスドックオーダは、最も低いシステム優先順位になります。クロスドックオーダ優先順位定義では、オーダ発生元販売スケジュールに優先順位が割り当てられていないためです。 例 3 例 1 にユーザ優先順位を追加した場合、クロスドックオーダの優先順位は次のようになります。
出庫オーダライン | 計画納期/時刻 | オーダ優先順位 | システム優先順位 | ユーザ優先順位 | クロスドックオーダ優先順位
A | 2006 年 4 月 11 日 05:00:00 PM | 80 | 1 | 2 | 3
B | 2006 年 4 月 12 日 05:00:00 PM | 9999 | 3 | 1 | 2
C | 2006 年 4 月 12 日 05:00:00 PM | 100 | 2 | 1 | 1
注意 ユーザ優先順位は常に、システム優先順位よりも優先的に考慮されます。 関連トピック クロスドック制約 クロスドッキングのプロセス 動的クロスドッキング 計画優先順位規則 ケーススタディ |