| # 販売オーダのバックオーダ処理 販売オーダ (納入) ラインの最終納入が行われたが、一部しか、またはまったく商品が出荷されていない場合は、LN によってバックオーダが作成されます。 バックオーダは、販売または倉庫で作成できます。 販売 販売では、バックオーダは、次のようにして作成できます。 留保数量をマニュアルで入力します。 販売オーダに作成される直送購買オーダは、完全納入はされません。 留保数量 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションと販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションでは、オーダ数量の一部をマニュアルで留保することができます。留保されたオーダ数量の一部は、必ずバックオーダになります。 この留保数量によって次のことが可能となります。 オーダ (納入) ラインのオーダ数量の一部が、倉庫管理に発行されないようにする。これにより、限られた在庫を 1 件の取引先ではなく複数の取引先に割り当てることができます。この結果、オーダ数量から留保数量を引いたものが倉庫管理に発行されます。 事前に予想バックオーダ数量を識別する 次の留保数量は入力できません。 約定引当方法のある品目 出荷規則のあるオーダ (ライン) 原価品目 サービス品目 リスト品目 外注品目 設備品目 一般品目 コレクトオーダ 返品オーダライン 納入ラインがリンクされた合計オーダライン オーダ数量がゼロであるオーダライン 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションで留保位数量を入力し、販売オーダ (納入) ラインを倉庫に発行すると、次のように処理されます。 販売オーダ (納入) ラインの最終納入が実行されると、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでバックオーダが入力されます。バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでは、まだ留保数量が入力されていません。 バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッション、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッション、または販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量フィールドが残りの数量で更新されます。残りのバックオーダ数量は次のように計算されます。オーダ数量 - 納入数量 (オーダ単位) バックオーダ (連番) ラインは、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでマニュアルで確認する必要があります。または、販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションのバックオーダを自動確認チェックボックスがオンの場合は、自動的にバックオーダが確認されます。 バックオーダが確認されると、次の処理が実行されます。 新しい (納入) ラインが新しい連番で生成され、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量チェックボックスがオンになります。これらのラインは通常の販売オーダラインとして処理され、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションにも表示されます。 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションの親販売オーダラインまたは販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションの親販売オーダ納入ラインの留保数量は空になります。 必要な場合は、新たに作成されたバックオーダラインの留保数量を入力できます。販売オーダ (納入) ラインを倉庫に発行すると、上記のステップが繰り返されます。 注意 販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションのバックオーダを自動確認チェックボックスをオンにすると、バックオーダが自動的に確認されます。 販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションのバックオーダを倉庫に自動発行チェックボックスをオンにした場合、確認済バックオーダが倉庫管理に自動的に発行されます。 直送オーダ 販売オーダの直送購買オーダが生成された場合、納入情報を含む販売/サービスオーダの更新 (tdpur4222m000) セッションを使用して、調達から販売に納入を報告できます。 入庫量がオーダ量より少ない場合は、次のようになります。 バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションおよび販売オーダライン (tdsls4101m000) セッション、または販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量フィールドが設定されます。バックオーダ数量は次のように計算されます。オーダ数量 - 納入数量 (オーダ単位) バックオーダ (納入) ラインは、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) でマニュアルで確認する必要があります。または、販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションのバックオーダを自動確認チェックボックスがオンの場合は、バックオーダが自動的に確認されます。この結果、新しいラインが新しい連番で生成され、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量チェックボックスがオンになります。このラインは、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションにも同じ位置番号と別の連番で表示されます。 確認済バックオーダが調達に自動的に生成され、販売内のバックオーダにリンクされます。バックオーダは、購買オーダライン詳細 (tdpur4101m200) セッションと確認購買バックオーダ (tdpur4101m800) セッションで表示できます。 倉庫管理 たとえば、商品が倉庫で損傷を受けた場合や商品をピックアップするトラックの積載量が不足している場合、倉庫によってバックオーダを作成できます。 そのような場合、販売オーダから作成した出荷数量を少なくする必要があります。発信勧告の確認前と出荷の確認前に、数量を減らすことができます。 倉庫は次に関するバックオーダは作成できません。 出荷規則のあるオーダ (ライン) コレクトオーダ 返品オーダライン 納入ラインがリンクされたオーダライン オーダ数量がゼロであるオーダライン 修正済出荷が確認済状況になるとバックオーダが生成されます。 注意 出荷を確認すると、バックオーダはバックオーダ数量フィールドが入力された状態でバックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションに表示されます。 例
オーダ | 位置 | 連番 | オーダ済 | 納入済 | バックオーダ
--- | --- | --- | --- | --- | ---
102 | 10 | 0 | 25 | 15 | 10
102 | 10 | 1 | 10 | 7 | 3
102 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0
常に、親ラインのバックオーダ数量によって、次のラインのオーダ数量が決まります。 バックオーダは、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでマニュアルで確認するか、販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションでバックオーダを自動確認チェックボックスがオンの場合は自動的に確認できます。 バックオーダが確認されると、新しい連番を使用して新しいラインが生成され、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ計画納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量チェックボックスがオンになります。これらのラインは通常の販売オーダラインとして処理され、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションにも表示されます。 納入は、販売オーダライン - モニタ (tdsls4510m000) セッションまたは販売オーダ実際納入ライン/販売オーダ請求ライン (tdsls4106m000) セッションに表示されます。 注意 販売オーダに構成要素ラインが含まれている場合、オーダラインではなく構成要素ラインのバックオーダが作成されます。詳細は、次の情報を参照してください: 構成要素処理 - 構成要素ライン. 関連トピック 直送販売オーダ バックオーダ - 自動確認 構成要素処理 - 構成要素ライン |