| # 統合済故障解析 (tsclm4110m000) サービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、および作業オーダの、現在および過去の故障解析を表示します。 発生元 オーダの発生元を指します。 オーダの発生元は以下のとおりです。 コール サービスオーダ メンテナンス販売オーダ 作業オーダ オーダ番号 オーダ番号は、サービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、および作業オーダを参照します。 活動 サービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、および作業オーダに実行できる最小単位の活動。活動ライン番号を使用すると、1 つのオーダに対して複数の活動を定義することができます。 ライン番号 品目のライン番号 ライン番号 コードの記述またはコード名 連番 連続した活動のデータレコードやステップを識別する番号。連番は、多くのコンテキストで使用されます。LN では通常、後続の品目やステップに対して連番が生成されます。状況に応じて、この番号を変更することができます。対応するパラメータを設定することにより、採番方法を調整できます。 品目 故障がレポートされた品目またはシリアル番号付品目 シリアル番号 シリアル番号付品目のシリアル番号 問題 サービスエンジニアまたはサポートエンジニアが決定した実際の問題 解決策 サービスエンジニアまたはサポートエンジニアが決定したとおりの、実際の問題を解決した最終的な解決策 参照活動 実行を要する参照活動 参照活動 コードの記述またはコード名 故障理由 品目の故障理由 故障日 品目の故障日 オーダ日 サービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、または作業オーダが生成される日 統合済故障解析の出力 統合済故障解析の出力 (tsclm4410m000) セッションを開始します。このセッションでは、選択範囲の統合済故障解析が出力されます。 |