| # 扱い単位を (単一品目から複数品目に、またはその逆に) 変更する場合の例 LN では、単一品目扱い単位しか作成されません。複数品目扱い単位の作成はマニュアルでの処理になります。単一品目扱い単位を複数品目扱い単位に変更することができます。単一品目扱い単位を複数品目扱い単位に変更すると、多くの場合に別のラベルレイアウトが適用されます。詳細は、次のオンラインヘルプを参照してください: 倉庫 (whwmd2500m000) セッションの複数品目扱い単位の自動ラベルフィールド 扱い単位 (whwmd5130m000) セッションの複数品目ラベルレイアウトフィールド 例 車の内部ミラーと外部左側ミラーという 2 つの品目で構成された出荷があるとします。最初の段階で、この出荷には 2 つの出荷ライン (品目 ｢内部ミラー｣ における 1 つのラインと品目 ｢外部左側ミラー｣ における 1 つのライン) があります。単一品目マスタが 2 つあり、マスタごとにシングルが 2 つあると想定します。つまり、(単一品目) 親扱い単位ごとに 2 つの子扱い単位があることになります。この場合は、4 つの単一品目シングル (4 つの子扱い単位) があります。定義されたラベルレイアウトコードを次の表に示します。
販売品目 | シングルの梱包情報 | マスタの梱包情報
--- | --- | ---
内部ミラー | KLT1234、単一品目ラベルレイアウトコード = AAA | パレット、単一品目ラベルレイアウトコード = KKK、複数品目ラベルレイアウトコード = LLL
外部左側ミラー | KLT5678、単一品目ラベルレイアウトコード = BBB | コンテナ、単一品目ラベルレイアウトコード = MMM、複数品目ラベルレイアウトコード = NNN
さまざまなシナリオ シナリオ 1: 外部左側ミラーを含むシングルをコンテナからマニュアルで取得し、内部ミラーを含むパレットに配置します。この場合は、パレットが複数品目扱い単位になります。これ以降、パレットのラベルの出力に複数品目ラベルレイアウト ｢LLL｣ が使用されることになります。シングルのラベルの出力には、まだラベルレイアウト ｢AAA｣ と ｢BBB｣ が使用されます。コンテナの複数品目ラベルレイアウト ｢NNN｣ は使用されなくなります。 シナリオ 2: もう一方の選択肢として、内部ミラーを含むシングルをパレットからマニュアルで取得し、外部左側ミラーを含むコンテナに配置します。この場合は、コンテナが複数品目扱い単位になります。これ以降、コンテナのラベルの出力に複数品目ラベルレイアウト ｢NNN｣ が使用されることになります。シングルのラベルの出力には、まだラベルレイアウト ｢AAA｣ と ｢BBB｣ が使用されます。パレットの複数品目ラベルレイアウト ｢LLL｣ は使用されなくなります。 シナリオ 3: マスタ扱い単位を新規に作成します。シングルをパレットとコンテナから取得し、新規の扱い単位に配置します。新規の扱い単位を作成すると、梱包定義もデフォルトラベルレイアウトも使用できなくなります。この場合は、エンドユーザが目的に合ったラベルレイアウトコードをマニュアルで入力する必要があります。 |