| # 輸送オーダの日付修正 顧客や倉庫への商品の出荷は、在庫不足、輸送能力の問題、受取側の問題などが原因で遅れる可能性があります。輸送オーダで遅延が生じた場合は、計画積込/荷降日時と日時許容範囲が適用できなくなります。 輸送オーダのすべてのラインで遅延が生じることもまれにあります。発生頻度の高いケースは、輸送オーダラインの一部は正常に出荷されるが、在庫不足のために一部で遅延が生じるというケースです。このような輸送オーダ/ラインを後から処理するために、次の調整を行うことができます。 積込/荷降日時 許容範囲 日時 (計画積荷日または計画荷降日) と許容範囲 (最早積荷日および最早荷降日と最遅積荷日および最遅荷降日) を調整すると、LN の計画エンジンにより、対象となるオーダラインが取り出され、後から実行されるようにスケジュール設定された新しい輸送計画に挿入されます。 個別の輸送オーダラインで日時または許容範囲をメンテナンスするには 遅延輸送オーダラインをリストするには、輸送オーダライン (fmfoc2101m000) または輸送オーダライン (fmfoc2101m100) セッションを開きます。適切なメニューで、表示 → 支払期限超過ラインのみ表示の順にクリックします。次の状況の遅延輸送オーダラインがすべて表示されます。 予想 計画 実際 状況が予想、計画、および実際のオーダラインに限り、計画積込/荷降日時と日時許容範囲を修正できます。 計画積荷日を修正すると、許容範囲に関するオリジナルの合意事項に基づいて、日付許容範囲が自動的に算出されます。計画荷降日を算出するには、[計算] をクリックします。関連する日付許容範囲も自動的に算出されます。 計画荷降日を修正すると、許容範囲に関するオリジナルの合意事項に基づいて、日付許容範囲が自動的に算出されます。計画積荷日を算出するには、[計算] をクリックします。関連する日付許容範囲も自動的に算出されます。 注意 輸送オーダラインの日付を先に延ばした後で、オーダヘッダで日時許容範囲を修正した場合は、オーダラインでの日付調整が維持されるため、オーダヘッダで許容範囲に加えた変更は反映されません。 個別の輸送オーダで許容範囲をメンテナンスするには 輸送オーダでは、ヘッダ上の日時許容範囲 (最早積荷日および最早荷降日と最遅積荷日および最遅荷降日) に限り修正できます。状況が予想、計画、および実際の輸送オーダラインの日時許容範囲が修正されます。 輸送オーダでの日時または許容範囲の一括変更 計画積荷/荷降日の変更 (fmfoc2201m000) セッションを使用して、一連の輸送オーダおよびオーダラインの計画積荷/荷降日時と日時許容範囲を修正できます。このセッションは、次の各セッションの適切なメニューから開始することができます。 次のセッションを使用できます。 輸送オーダライン (fmfoc2101m000) 輸送オーダライン (fmfoc2101m100) 輸送オーダ (fmfoc2100m000) 輸送オーダ (fmfoc2100m100) 輸送計画者の操作手順 輸送オーダライン (fmfoc2101m000)または輸送オーダライン (fmfoc2101m100) セッションを開きます。適切なメニューで、支払期限超過ラインのみ表示の順にクリックします。次の状況の輸送オーダラインが表示されます。 予想 計画 実際 次のアクションのいずれかを実行できます。 個別のオーダラインに関して計画積荷日および計画荷降日と日時許容範囲 (最早積荷日および最早荷降日と最遅積荷日および最遅荷降日) を変更します。 オーダまたはラインの範囲に関して計画積荷日および計画荷降日と日時許容範囲 (最早積荷日および最早荷降日と最遅積荷日および最遅荷降日) を変更します。 具体的な先の期間 (たとえば、翌日や翌週) に計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションを実行します。この日付範囲には、日付がリセットされた前の期間の遅延オーダも含まれます。 関連トピック 積荷および荷降日/時間許容範囲 |