| # 製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) セッションの目的: 製造オーダに関して有効化コードのオーダ数量を表示および編集します。オーダ済の完成品数量は、1 つまたは複数の有効化コードに配分できます。 製造オーダの完成品が必須のプロジェクトペギングの場合、プロジェクトペグのある内訳は必須です。 関連トピック 有効化構成の概要 オーダ品目調達予定日の算定 出庫資材の指定 内訳 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ 品目 製造オーダによって製造される品目 オーダ数量 製造オーダで製造される数量 バックフラッシュ済 すでにバックフラッシュされた数量 倉庫 完了後に品目が保管される倉庫 WMS 管理 このチェックボックスがオンの場合、倉庫管理システム (WMS) との統合が存在することを倉庫 (tcmcs0503m000) セッションで定義しました。 標準構成 このチェックボックスがオンの場合、このセッションにリストされるすべての有効化コードは標準構成の品目に関連します。 ライン ライン 内訳ラインの番号 オーダ 数量 内訳ラインについてのオーダ数量 内訳ラインの合計オーダ数量は、ヘッダの数量の基になっています。内訳ラインのオーダ数量が変更されると、ヘッダの合計が更新されます。 最後の内訳ラインが削除されると、オーダヘッダのオーダ数量は、最後に削除された内訳ラインのオーダ数量の値を受け取ります。 注意 オーダ数量は、たとえば 10 から 7 へと減らすことができます。ただし、作業完了とレポートされている数量に満たない値にまでオーダ数量を減らすことはできません。作業の数量よりも少ないオーダ数量を入力する必要がある場合は、先に作業の数量を減らす必要があります。この操作を行う場合は、次を考慮する必要があります。 作業状況が完了の場合は、作業状況を有効に設定しなおす必要があります。 作業にカウントポイントが使用されている場合は、最初にカウントポイントを削除すれば、より少ない数量でオーダを完了できます。 関連トピック オーダ数量依存の工順 有効化構成の概要 出庫資材の指定 最終作業でのレポート済数量 特定の有効化コードに関して、最後の作業で完了としてレポートされたものの、まだ倉庫に納入されていない品目の数 不合格数量 この有効化コードに関して、品質管理基準に満たなかった数量 納入予定 内訳ラインについて、倉庫に納入される数量 オーダ状況が発行済以上の場合、製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) 詳細セッションでこのフィールドの値を修正できます。 納入済 内訳ラインに関してすでに納入された数量 プロジェクトペグ プロジェクト 定義または実行するために割り当てられている規定時間および予算限度内で、特別な目標を達成するための活動です。 要素 要素 活動 活動 計画グループ 計画グループは、プロジェクト固有の需要および供給の計画の分離のために使用されます。統合ルールと原価転送ルールは計画グループレベルで定義でき、計画グループ内のプロジェクトペギング品目や、他の計画グループの供給計画処理を管理できます。 注意 プロジェクトは 1 つの計画グループにのみ割り当てることができます。 構成 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインやプロジェクト成果物ラインなどの参照番号 ゼロ (0) は標準構成を示します。 注意 プロジェクトペギングが実装されている場合、製造オーダの内訳ラインでは有効化コード 0 または 1 のみ使用できます。 ロットコード 完了した製品が属するロット オーダ状況が発行済以上の場合、製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) 詳細セッションでこのフィールドの値を修正できます。 注意 プロジェクトペギングが会社レベルで選択されている場合、ロットコードをマニュアルで修正することはできません。 詳細 ライン 初期 数量 製造オーダ発行時の有効化コードのオーダ数量 オーダ済 数量 製造オーダの、特定有効化コードについての品目数 バックフラッシュ予定 有効化コードに関してバックフラッシュによって出庫される数量 バックフラッシュ済 有効化コードに関して、すでにバックフラッシュにより出庫された数量 構成 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインやプロジェクト成果物ラインなどの参照番号 ゼロ (0) は標準構成を示します。 品目 製造オーダによって製造される品目 コードシリーズ 同一の有効化構成品目に適用される 1 つまたは複数の有効化コードのグループを示すコード番号 単位順序 有効化コードの連番 有効化構成 - 所要 要件 - 有効化コード (tcuef0107m000) セッションが開始され、特定の有効化コードに関して存在する所要がリストされます。 有効化構成報告書 有効化構成報告書 (tcuef0405m000) セッションが開始されます。 同一製造構成の出力 同一製造構成の出力 (tcuef0402m100) セッションが開始されます。このセッションでは、特定の品目に関して、同じ構成を持つ有効化コードをリストするレポートを出力できます。 オーダ数量の変更 ... ぺギング - アップストリーム ぺギング - ダウンストリーム 次のレベルの所要 次のレベルの所要量 (cprrp0541m100) セッションが開始されます。 最上位需要オーダ参照 上位需要オーダ参照 (cprrp0541m200) セッションが開始されます。 製造オーダ内訳の出力 製造オーダ内訳の出力 (tisfc0405m000) セッションが開始されます。 |