| # プロセス設計 プロセス設計では、完成品の組立プロセスを定義します。プロセス設計には、以下のようなプロセスが含まれます。 作業を定義してラインステーションに割り当てる 平準化された組立部品を作業にリンクする 割当を定義して、ラインの調整を実行する ライン規則を定義してラインセグメントに割り当てる バッファとラインステーション ステップ 1: \ Infor ERP 製造\工順\ワークセンタ – tirou0101m000 セッションを開きます。このセッションを使用して、バッファを作成します。各ラインセグメントは、バッファで始まる必要があります。バッファでは、オーダが処理を待機しており、別の順序で実行するように再スケジュールできます。 ステップ 2: \ Infor ERP 製造\工順\ワークセンタ – tirou0101m000 セッションを使用して、タイプがバッファまたはラインステーションのステーションを作成できます。 注意 ステーションタイプフィールドで、ステーションのタイプがラインステーションとバッファのどちらであるかを指定できます。 組立ライン \ Infor ERP 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン – tiasl1530m000 セッションを使用して、組立ラインを作成します。 組立ライン - ラインセグメント (tiasl1541m000) セッションでは、組立ラインに属するラインセグメントを参照できます。ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) セッションでは、組立ラインに属するラインステーションを参照できます。 |