| # ラインステーションオーダ - 特徴およびオプション (tiasc2512m000) セッションの目的: 特定のラインステーションにおける特定の組立オーダのオプションおよび特徴を表示します。 ライン組立構成 (LAC) パッケージで、特徴およびオプションを定義できます。LAC では、作業指示書にどの特徴を出力するのかをラインステーションごとに定義できます。特徴およびオプションがオーダに適用されている場合、このセッションで表示され、作業指示書に出力されます。 また、ラインセグメントレベルで出力する特徴も LAC で定義できます。 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立オーダ 組立オーダ 1 つ以上の組立ラインで製品を組み立てるためのオーダ ラインステーション 組立ラインの一部であるワークセンタ。ラインステーションは、最終組立計画 (FAS) 品目の製造で使用されます。1 つのラインステーションには複数の位置を保持することができ、これにより 1 つのラインステーションに複数の品目を存在させることができます。 品目 デフォルト供給ソースが組立の一般品目または製造品目 製品バリアント 構成可能品目の一意の構成。バリアントは構成処理に由来し、特徴オプション、構成要素、作業などの情報を含みます。 例 構成可能品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (電池、12 V または 220 V) 2 色 (青、灰) これらのオプションから合計 6 つの製品バリアントが生じます。 特徴 構成クラスの特徴。特定の値を保持するどの種類のプロパティでも構いません。特徴の 1 例として色があります。 クラス特徴は次のように設定できます。 必須 永続的 (保存可能) 個人用 (構成モデルの外部では使用できない) 有効 (使用中) 明示的 (派生元) 注意 クラスには、特徴をいくつでもリンクできます。特徴にリンクできるのは、1 つのオプションのみです。 オプション 特徴を表す定義済の値 特徴: 基本色 特徴オプション: 赤、緑、または青 |