| # アーキテクチャ BI レポートでは、ユーザは LN から受け取ったデータを表示し、必要ならば同データを修正できます。LN から BI レポートモジュールへのデータ転送を理解するためには、まずレポートツールのアーキテクチャを理解する必要があります。 BI へのデータ転送を行う構成要素には次のものがあります。 Infor LN: Infor LN は BI レポートツールのデータソースであり、データは予算編成、プロジェクト、収益、スケジュールなどのさまざまなセッションから発生します。このデータは、BOD を使用して Infor ION へと転送されます。 BOD (ビジネスオブジェクトドキュメント): BOD は、BI アーキテクチャの構成要素間の通信リンクとなるものです。BOD とは、企業または企業アプリケーション間でのデータ交換に使用される 1 つの XML メッセージです。BOD は、メッセージ内容を特定する名詞と、その文書により実行されるアクションを特定する動詞から構成されます。名詞と動詞の一意の組み合わせにより、特定の BOD の名前が形成されます。たとえば、｢プロジェクトマスタ｣ という名詞と ｢同期する｣ という動詞を組み合わせた結果、SyncReceiveDelivery という名前の BOD が作成されます。 Infor ION (インテリジェントオープンネットワーク): Infor ION は、情報を共通のフォーマットで共通リポジトリに保存することにより、あるアプリケーションを別のアプリケーションへと接続して統合します。ION を使用すると、アプリケーションと分析の間の情報フローにユーザが容易にアクセスできるようになります。 ストアドプロシジャとデータベース: ストアドプロシジャとは、特定タスクの実行に使用される SQL 命令のセットです。EVMS では、ストアドプロシジャは XML を分割しデータベースをロードする場合に使用されます。 Infor LN から BI へのデータ転送の追跡 データは次のように、BOD を使用して Infor LN から Infor ION へと転送されます。 BOD 内のデータを ION へと転送します。 BOD の追跡パス: [管理] → [接続] → [メッセージ追跡] 文書を特定し、日付範囲を指定します。 [検索] クリックします。 データが ION に転送されたことを確認します。 データは、ストアドプロシジャを通じて ION からデータベースへと転送されます。これらのストアドプロシジャは、｢インポートマスタでの EVMS ジョブ｣ で指定されたスケジュールに基づいて実行されます。発行済のデータは、EVMS ジョブの実行後にのみデータベースやレポートで利用可能になります。 データベース内のデータを確認します。 |