| # 保管検査 (qmptc2120m000) セッションの目的: 保管検査の生成 (qmptc2220m000) セッションで生成された保管検査オーダをメンテナンスします。新しい検査をマニュアルで追加することもできます。 関連トピック 保管検査 品目 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 デフォルトの番号は最大の番号であり、1 ずつ増分されます。 有効化コード 識別のために完成品にリンクされ、標準完成品からの偏差を表す可能性があるコード。有効化コードを製造品目と購買品目にリンクできます。 注意 LN では、指定された有効化コードのサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 有効化コード 検査 オーダ数量 製造オーダで製造される数量 検査しなければならない数量。保管検査に対して取得されたすべてのオーダ数量の合計です。 数量単位 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。 状況 検査状況は、検査オーダの現在の状況を示します。状況は、いくつかのセッション中に変更されます。 不合格理由 数量が不合格になった理由 承認数量 推奨承認数量 品質パッケージで推奨される承認数量 (棚卸単位で表されます)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 不合格数量 推奨不合格数量 品質パッケージで推奨される不合格数量 (オーダ単位で表されます)。要求品質レベルに達していないすべてのサンプル数量の合計です。 破壊数量 推奨破壊数量 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。 破壊数量は、承認数量または不合格数量に影響しません。テストに基づいて破壊された数量だけが算出されます。 日付 処理日 検査オーダラインが処理される日付 |