| # 組立部品引当の構築 \ Infor ERP 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン - tiasl1530m000 セッションを開きます。セッションの目的: 引当タイムフェンス内で組立部品を工程倉庫に引き当てます。 この ｢ヘルプ｣ トピックでは、以下のポイントを取り上げます。 引当モード: オーダ基準またはラインステーション基準 工程倉庫への組立部品の引当 タイムバケット 組立部品の引当 引当モード 組立部品の引当は、組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの取引処理フィールドで定義されている以下の 2 つのモードのいずれかで行うことができます。 オーダ基準: 組立オーダごとに組立部品がラインステーションの工程倉庫に引き当てられます。ラインステーションオーダごとに LN でクラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) が 1 つ作成されます。 ラインステーション基準: バケットごとに組立部品が工程倉庫に引き当てられます。各バケット内にあるすべての組立オーダの部品が組み合わされ、まとめて引き当てられます。LN でラインステーションごとに別々の CLSO が作成されます。 オーダの作成時と資材所要量の再計算時に、既存の組立オーダが考慮されます。 部品の引当先となる工程倉庫の決定 工程倉庫を、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの工程倉庫フィールドにあるラインステーションにリンクします。工程倉庫をラインステーションにリンクできるのは、以下の条件が満たされている場合に限ります。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの工程倉庫を使用チェックボックスがオンになっている場合 ステーション (tiasl1551m000) セッションのステーションタイプフィールドをラインステーションに設定する必要がある タイムバケット バケットのサイズと数は、次の 2 つの要素によって決まります。 タイムバケットデータ。詳細については、バケット定義 (tiasl1100m000) セッションの ｢ヘルプ｣ を参照してください。長期的な計画を立てる場合は、大きくなるバケットを定義できます。組立オーダに対して多くの変更が予定されている場合は、小さいバケットを定義しておく必要があります 組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの引当タイムフェンス[日] フィールドによって、計画した時間の合計が求められます。 注意 引当タイムフェンス[日] 全体に対して、バケットを定義する必要があります。一部だけがタイムフェンス内にあるオーダの場合は、ASC で引当が計画されません。 組立部品の引当 ラインステーション基準取引処理の場合、各ラインステーションのバケットごとに引当が行われます。バケット別とラインステーション別の所要をすべて組み合せることができます。これにより、各オーダを別々に処理する場合よりも発生する取引の数が少なくなります。引き当てられた累計組立部品所要は、クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) に記録されます。CLSO が倉庫管理に報告されます。累計引当済組立部品所要は、クラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) セッションで表示できます。 組立部品を引き当てるには、以下の手順を実行してください。 組立ライン (tiasl1530m000) セッションでメインラインを選択し、適切なメニューで組立部品所要をクリックします。 組立部品引当の構築...をクリックします。組立部品引当の構築 (tiasc7240m000) セッションが開始されます。 |