| # 保管検査オーダ (qmptc2100m000) セッションの目的: 品目の保管検査オーダを定義および修正します。 検査オーダをダブルクリックすると、検査オーダ (qmptc1100m000) セッション内の詳細を閲覧できます。 注意 検査オーダを作成または修正できるのは、状況フィールドがフリーまたは有効 (保管検査 (qmptc2120m000) セッション参照) で、オーダラインが有効 (検査オーダライン (qmptc1101m000) セッションの詳細セッション参照) よりも大きいオーダライン状況を持っていない場合のみです。 関連トピック 保管検査 品目 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 注意 標準品目は品目コードで表されます。 プロジェクトコードセグメントおよび品目基準セグメント (カスタマイズ品目の品目コード) からなるセグメント品目。品目が構成するセグメントは品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 検査オーダ 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ テストタイプ サンプルがオーダ数量から取得される方法 指定可能な値 有効値 頻度 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
注意 オーダ数量が頻度数量を下回っている場合 (オーダ数量が 40 で、頻度数量が 50 である場合など)、検査手順を続行することはできません。このような場合、サンプルを生成することができないため、頻度数量を少なくする必要があります。 サンプルサイズ サンプルサイズは、オーダ数量の中でテスト対象となるすべてのサンプルの合計数量で、サンプルサイズの単位で表されます。このフィールドでは、数量は固定数量で表されます。 単位 サンプルサイズの単位 合格品質基準 品目数量をすべて承認するために、承認する必要のあるテストサンプルの最小比率。たとえば、合格品質基準が 90 で、その承認済比率がこの数字を下回る場合は、全数量が拒否されます。 |