| # 標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成するには 標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成 (tscfg1210m200) セッションを使用して、製造 BOM を品目ブレイクダウンにコピーすることができます。この機能は設置グループを構成する場合に便利です。 注意 このセッションを使用するには、製造必要があります。導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションで、製造 (TI) チェックボックスをオンにします。 品目ブレイクダウンには、製造 BOM より少ない品目しか含めることができません。 作業手順 品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションを開始します。 適切なメニューの [標準製造 BOM から作成] をクリックして、標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成 (tscfg1210m200) セッションを開始します。 [製造 BOM] フィールドで、コピー元となる最上位品目を入力するか選択します。 [設定] の [有効性のチェック] チェックボックスをオンにして、LN が製造 BOM 品目の有効性をチェックするために使用する日付を入力します。LN で、入力した日付の時点で有効な品目のみがコピーされます。品目をすべてコピーするには、[有効性のチェック] チェックボックスをオフにします。 作成をクリックします。 注意 製造 BOM の最上位品目に品目ブレイクダウンがすでにある場合は、｢品目ブレイクダウンがすでに存在しています。上書きしますか ?｣ という質問が表示されます。[はい] をクリックすると、現行の品目ブレイクダウンが完全に置換されます。 製造 BOM 品目の品目タイプおよび品目グループの組合せに関して、品目 - 一般デフォルト (tcibd0502m000) セッションにデフォルト品目データがあることを確認します。 カスタマイズ品目の BOM をコピーすることはできません。カスタマイズ製品構造を標準構造にコピー (tipcs2232m000) セッションでカスタマイズ BOM を標準製造 BOM にコピーして、このトピックで説明されているように処理を進めることができます。 LN では、必ず親品目に品目ブレイクダウンが 1 つ作成されます。したがって、製造部品表の最上位品目の数量が 1 より大きい場合、LN では BOM 品目の数量が最上位品目の数量である 1 に変換されます。 製造品目の品目ブレイクダウンを作成し、BOM の数量を 1 より大きくすると、品目ブレイクダウンの構成要素の数量が小数になる可能性があります。 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションまたは品目 - サービスデフォルト (tsmdm2105m000) セッションにリストされている製造 BOM (P-BOM) 品目は、新しい品目ブレイクダウンにコピーされます。注意 品目 - サービスデフォルト (tsmdm2105m000) セッションにのみリストされている P-BOM 品目は、品目ブレイクダウンを新規作成するときに (デフォルトに基づいて) 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションにコピーされます。 LN では、数量がゼロ (0) より大きい製造 BOM の品目がコピーされます。 LN では、シリアル番号で管理される製品 BOM の品目がコピーされます。品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションで、BOM 品目の [シリアル番号付] チェックボックスがオンになっていることを確認します。 フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションで、品目ブレイクダウンからフィジカルブレイクダウンを作成することができます。 関連トピック 設置グループレイアウト例 品目ブレイクダウンを修正するには フィジカルブレイクダウンをメンテナンスするには |