| # 段取状況 (tcmcs0186m000) セッションの目的: 段取状況をメンテナンスします。 LN と統合された Supply Chain Scheduler を使用している場合、段取状況を使用できます。 段取状況を使用してオーダブロックも計画できます。 計画連番 オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションでは、計画連番フィールドの値に従って新しく生成されたオーダブロックがソートされます。 計画連番フィールドを段取状況用に空のままにしておく場合、オーダブロック計画処理によりその段取状況は連番の最後に入れられます。 例 以下の段取状況を定義したと仮定した場合
段取状況 | 計画連番
カスタムブレンド |
淡黄色 | 20
こげ茶 | 10
白 | 30
オーダブロックは次のようにソートされます。 段取状況用オーダブロックこげ茶 (計画連番 = 10) 段取状況用オーダブロック淡黄色 (計画連番 = 20) 段取状況用オーダブロック白 (計画連番 = 30) 段取状況用オーダブロックカスタムブレンド (計画連番 = 未定義) 関連トピック LN における段取クラスと段取状況の概要 段取クラスと段取状況を定義するには オーダブロック計画 段取クラス 品目を製造するために機械をどのように設定するかを示す、品目の特徴のタイプ段取クラスにより、2 つの作業の間に機械や工具を切り替えるために必要とする時間が決まります。段取クラスは、一連の段取状況で構成されています。段取状況のマトリックスで、特定の段取り切り替え時間を定義できます。 例 段取クラスの例には、色や厚さがあります。段取クラスが色の場合、段取状況は赤、緑、白、黒などになります。 段取状況 作業にリンクされた品目の特徴。2 つの連続する作業の段取状況によっては、機械の段取り替え時間が長くなることもあれば、さほど長くならないこともあります。一連の段取状況で段取クラスが構成されます。 例 段取クラスが色の場合、段取状況の例は赤、緑、白、黒などになります。 計画連番 オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションでオーダブロックの連番の基準となる連番 このフィールドを空のままにしておく場合、オーダ-ブロック計画処理により段取状況は連番の最後に入れられます。 |