| # 予防メンテナンスシナリオラインパターン (tsspc1132m000) セッションの目的: 計画活動生成の基準となるパターンを作成およびメンテナンスします。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ メンテナンスシナリオ メンテナンスシナリオを識別するシリーズコード 記述 コードの記述またはコード名 ライン メンテナンスシナリオのライン番号 連番 連番によって、同じシナリオラインで複数のパターンラインを使用できます。 参照活動 計画活動の生成元参照活動 記述 コードの記述またはコード名 活動タイプ 活動パターンは、参照活動またはマスタ工順について生成できます。 マスタ工順 パターンを生成するマスタ工順 記述 コードの記述またはコード名 年数 この年数の後、参照活動が実行されます。 月/週 この月数または週数の後、またはそれまでに、参照活動が実行されます。 月/週 参照活動を実行するべき辞典を指定するオプション 指定可能な値 月または週 日数 この日数の後、またはこの日数の日に、参照活動が実行されます。 期間 この月数/週数/日数の後に、参照活動が実行されます。 計画開始/終了許容範囲の無効化 このチェックボックスがオンの場合、 Infor LN で許容期間が考慮されません。 許容期間開始 生成済計画活動の開始日を移動できる最大期間 許容期間の単位 許容期間を表す単位 許容期間終了 生成済計画活動の終了日を移動できる最大期間 単位 許容期間を表す単位 特定子品目 このチェックボックスがオンの場合、子品目を指定できます。 子品目 メンテナンス計画を生成する対象の子品目 記述 コードの記述またはコード名 |