| # 検査オーダ (qmptc1100m000) セッションの目的: デフォルトで生成される検査オーダをメンテナンスします。このセッションでは、新しい検査オーダも作成できます。 タブ タブは次のとおりです。 一般: 検査オーダの一般データをこのタブ上で入力または修正します。 方法論: 検査オーダのテストに使用される方法論を入力または修正します。 注意 検査状況フィールドがオーダ検査 (qmptc1120m000) セッションでフリーまたは有効に設定されており、検査オーダライン (qmptc1101m000) セッションで完了に設定されているオーダライン状況がない場合、検査オーダの定義および修正のみ可能です。 関連トピック 標準検査 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査が必要なオーダのオーダ番号 発生元オーダ 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 発生元オーダ 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインのリストが表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 扱い単位 梱包と内容からなる一意に識別可能な物理的な単位。扱い単位には、倉庫管理に登録されている品目およびその他の扱い単位を含めることができます。扱い単位には、品目の梱包に使用する梱包資材の構造があります。または、扱い単位がその構造の一部を構成します。 扱い単位には、次の属性が含まれています。 識別コード 梱包品目 (オプション) 梱包品目数量 (オプション) 品目を扱い単位にリンクさせる場合、その品目は扱い単位によって梱包されます。梱包品目は、扱い単位を構成するコンテナやその他の梱包資材のタイプを指します。たとえば、扱い単位を木枠に指定するには、扱い単位の梱包品目に木枠を定義します。 検査状況 検査オーダの現行状況いくつかのセッションで状況が変化します。 検査オーダ 検査オーダ番号。 オーダ数量 発生元オーダに対応する数量 オーダ数量 オーダ数量 品目 品目のコード。 注意 標準品目は品目コードで表されます。 セグメント品目は、プロジェクトコードセグメントと品目ベースセグメント (カスタマイズ品目の品目コード) から構成されています。品目が構成するセグメントは品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。 テストタイプ オーダ数量からのサンプル取得方法取得の指定。 指定可能な値 有効値 頻度 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
頻度 オーダ数量が頻度数量を下回っている場合 (オーダ数量が 40 で、頻度数量が 50 である場合など)、検査手順を続行することはできません。このような場合、サンプルを生成することができないため、頻度数量を少なくする必要があります。 割合 サンプルサイズは、テスト対象となる合計数量です。このフィールドでは、サンプルサイズはオーダ数量または頻度の割合で表されます (テストタイプとして連続サンプリングを選択している場合)。 サンプル単位 サンプルサイズの単位 サンプルサイズ 品質がテストされる品目のサイズ 合格品質基準 品目数量をすべて承認するために、承認する必要のあるテストサンプルの最小比率。たとえば、合格品質基準が 90 で、その承認済比率がこの数字を下回る場合は、全数量が拒否されます。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 標準テスト手順 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の標準テスト手順を使用できるため、標準テスト手順を使用すると時間を大幅に節約することができます。 バージョン 標準テスト手順のバージョン番号。標準テスト手順を修正した場合、LN により新しいバージョン番号が割り当てられます。 テストグループ オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義 オーダ日 検査オーダが作成された日付 完了日 すべての検査オーダラインが完了する日付。この日付は、オーダ検査の完了/処理 (qmptc1202m000) セッションで自動的に更新されます。マニュアルで入力することはできません。 テスト数量 テストされたサンプル数量の部分。例 5 kg のサンプルは、一度に 1 kg をテストすることでテストされます。 記述 コードの記述またはコード名 取引先 購買元取引先/販売先取引先 注意 購買 (PUR) を発生元フィールドに入力した場合、このフィールドに購買元取引先を入力しなければなりません。販売 (SLS) を発生元フィールドに入力した場合、販売先取引先を入力しなければなりません。 スキップロット このチェックボックスがオンの場合、ロットの部品のみ検査します。 サンプリングルール 検査オーダのサンプリングルール。 検査標準 検査オーダに定義された検査標準。 検査の厳しさ 検査オーダに定義された厳しさのレベル。 検査レベル 検査を実施する必要がある検査レベル。 サンプリング計画 検査オーダのサンプリング計画。 反復数 サンプリング計画に実行される反復。 反復 実行された反復の回数。 不合格数量 テスト後に不合格になったサンプル数量の部分。 承認数量 テスト後に承認されたサンプル数量の部分。 設計品目改訂 設計品目 (E 品目) または改訂管理品目のバージョンまたは改訂バージョン。設計品目の複数の改訂が存在する可能性があります。 注意 注意: LN では、指定された設計品目改訂のサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 設計品目の改訂 記述 コードの記述またはコード名 有効化コード 識別のために完成品にリンクされ、標準完成品からの偏差を表す可能性があるコード。有効化コードを製造品目と購買品目にリンクできます。 注意 LN では、指定された有効化コードのサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 有効化コード 記述 コードの記述またはコード名 |