| # フィールド変更オーダ (FCO) およびフィールド変更オーダラインを生成するには この処理は、フィールド変更オーダ (FCO)の生成、フィールド変更オーダへの活動の追加、および FCO ラインのマニュアルまたは自動での生成に使用します。 フィールド変更オーダおよびフィールド変更オーダラインの生成方法 手順 1. フィールド変更オーダの生成 フィールド変更オーダ (tssoc5100m000) セッションを使用して、フィールド変更オーダを定義します。フィールド変更オーダ (FCO) の作業手順は、サービスタイプ (tsmdm0130m000) セッションで個別のサービス手順として定義されます。したがって、FCO について契約適用範囲を定義することができます。FCO は、複数の設置グループのシリアル番号付品目を一括変更するためのものです。各 FCO について、最大 5 つの活動を定義できます。FCO についてサービスオーダが生成されている場合は、LN により各活動にサービスオーダ活動ラインが生成されます。FCO を定義すると、FCO の状況は ｢フリー｣ になります。 手順 2. FCO ラインの生成 置換する見込品目またはシリアル番号付品目、および関連する活動を指定した FCO ヘッダの作成後、マニュアルで FCO オブジェクトラインを作成することも、ラインを自動生成することもできます。フィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションを使用して、次の範囲にFCO ラインを自動作成します。 FCO 販売先取引先 設置グループ 取引先のシリアル番号 シリアル番号付品目が有効になる日付を指定することができます。処理レポートまたはエラーレポートを出力するかどうかを選択することもできます。 注意 同じ FCO に対して、このセッションを複数回実行することができます。たとえば、それぞれの販売先取引先用に FCO ラインを生成する場合です。 ラインが生成されるのは、FCO にまだシリアル番号付品目が作成されていない場合だけです。 販売先取引先は、シリアル番号付品目のライン上で、シリアル番号付品目から派生します。 内部メンテナンスの場合、FCO ラインに関して [設置グループ] および [シリアル番号] フィールドのみを指定します。 ラインが生成されると、FCO の状況は ｢ライン生成済｣ に設定されます。セッションを複数回実行しても、状況は ｢ライン生成済｣ のままです。 FCO ラインは独立シリアル番号付品目、つまり、設置グループに属さないシリアル番号付品目にも生成されます。 フィールド変更オーダライン (tssoc5110m000) セッションを使用して、FCO ラインをマニュアルで生成します。 シリアル番号付品目について FCO ラインを作成する暫定条件 次の条件が満たされた場合、LN によりシリアル番号付品目の FCO ラインが生成されます。 設置 (tsbsc1110m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目はラインとして設置グループの一部になります。 設置の状況が ｢設置済｣ であり、かつ状況時間がフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] の日付と同じかそれ以降の場合です。 設置 (tsbsc1110m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目は設置グループの一部になりますが、ラインにはなりません。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目は子品目として存在します。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、子品目の状況は ｢設置済｣ になり、状況時間はフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] と同じかそれ以降になります。 独立シリアル番号付品目の場合は、次のようになります。 [独立シリアル番号付品目を含む] チェックボックスがオンになります。 シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目の状況が [有効] になります。 品目の FCO ラインを生成する暫定条件 次の条件が満たされた場合、LN により品目の FCO ラインが生成されます。 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで、品目の [構成管理] フィールドが ｢見込み｣ または ｢適用なし｣ であること。 設置 (tsbsc1110m000) セッションにおいて、品目はラインとして設置グループの一部になります。 設置グループの状況が ｢設置済｣ であり、かつ状況時間がフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] の日付と同じかそれ以降の場合です。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、品目は子品目として存在します。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、子品目の状況は ｢設置済｣ になり、状況時間はフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] と同じかそれ以降になります。 |