| # 検査オーダテストデータ (qmptc1115m000) セッションの目的: サンプル品目を計測した後、実際のテストデータを入力します。テストデータはサンプル結果に基づいて数量を受入または拒否するために使用されます。テストが行われた各サンプルは合格または不合格に分類されます。 設計図が存在する場合、[設計図] ボタンを使用して次の項目を表示することができます。 品目がどのようにテストされるか ([テスト設計図] ボタン) 特性がどのように見えるか ([特徴設計図]) 品目がどのように見えるか ([品目図面]) [アルゴリズムの評価] ボタンを使用して、他の特徴のデータに基づいてアルゴリズムの特徴の値を計算します。計算結果は修正することができません。このオプションは、状況が有効であるオーダにのみ適用することができます。 関連トピック 標準検査 検査オーダ 検査オーダのコード ライン状況 オーダライン状況は、検査ラインの現在の状況を示します。 状況は、次のいくつかのセッションで変更されます。 検査オーダライン (qmptc1101m000) (フリー) 検査オーダの出力 (qmptc1400m000) (出力済) 検査オーダテストデータ (qmptc1115m000) (有効) オーダ検査の完了/処理 (qmptc1202m000) (完了) サンプル 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。 様相 1 つの品目の一部。たとえば、ボルトにはヘッドとテールという側面があります。また、1 つの側面に 1 つ以上の特徴が備わっている場合もあります。たとえば、ボルトによってはヘッドに直径と長さ、テールには直径と色などの特徴を持つものもあります。 検査オーダ ライン 特定の品質検査が行われる部品表内の位置 特徴 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。 特徴タイプ 計測された値のタイプ。 サンプルパート あるサンプル数量で実行可能なさまざまな測定値を区別するために生成される識別番号。測定値の番号はテスト数量に基づいています。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 20 個で 5 テストを実行し、100 個のサンプル数量を取得する必要があります (100/20=5)。結果として、それぞれが一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 注意 シリアル番号の合計数は、サンプル数量をテスト数量で割った値を超えることはできません。 シリアル番号 単一物的品目の固有の識別番号。LN では、シリアル番号の生成にマスクが使用されます。シリアル番号は、たとえばデータ、モデル、色情報、連番などを表す複数のデータセグメントで構成される場合があります。品目や工具に対してシリアル番号を生成できます。 ロット ロットの固有コード。 テスト時間 テストが行われる日付。デフォルトの日付は現在の日付です。 テスト単位 テストに適用される単位。たとえば、メートル (m)、リットル (lit.)、キログラム (kg) など。 注意 特徴単位はデフォルト値です。テスト単位および特徴単位は同じ物理的数量を持たなければなりません。 測定値 テストの結果。 定量を結果タイプフィールドで選択している場合、および特徴タイプがオプションに設定されていない場合は、数値を入力します。検査オーダラインに対してアルゴリズムが指定されている場合は、アルゴリズムが数値を計算します。 注意 テスト結果は修正することができません。 オプションセット 特徴の有効値のグループ。それぞれの値 (オプション) について、承認可能かどうか指定することができます。 次の例では、オプションの青と赤がオプションセットになります。 例
特徴 | pH 値
テスト | リトマス試験
オプション | 青 = 承認可能
赤 = 承認不可
注意 特徴タイプフィールドがオプションの場合にオプションセットを入力することができます。 オプション 見つかったオプション 注意 オプション (qmptc0114m000) セッションでオプションタイプフィールドに何を入力したかに応じて、オプションは承認可能または承認不可になります。 結果 検査の結果です。 注意 LN は、標準テスト手順特徴 (qmptc0115m000) セッションまたはオプション (qmptc0114m000) セッションで定義する品質制限に従って、このフィールドに自動的に値を生成します。 テストエリア 実際にテストを実施する場所 従業員 この特徴についてテストを行う従業員 機器 特徴を計測するデフォルトの機器 全体的な結果 オーダ別、サンプル別、またはシリアル番号別の、検査の全体的な結果 注意 このフィールドの値は、標準テスト手順特徴 (qmptc0115m000) セッションまたはオプション (qmptc0114m000) セッションで定義する品質制限に従って、自動的に生成されます。 結果 品目 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 機器 品目の特定の特徴を計測するために品質テストで使用する工具 例
機器 | 酸滴定器
特徴 | pH 値
記述 コードの記述またはコード名 機器番号 機器の追跡に使用可能な機器の番号。 アルゴリズムの評価 [テストデータラインの作成] を選択すると、アルゴリズムの特徴にテストラインが作成されません。[アルゴリズムの評価] を選択すると、アルゴリズムの特徴の値が、他の特徴のデータに基づいて計算されます。計算結果は修正することができません。このオプションは、状況が有効であるオーダにのみ適用することができます。 品目図面 設計図が存在する場合、このボタンを使用して品目の外観を表示することができます。 状況有効/完了の切り替え [アプリケーション] メニューで [状況有効/完了の切り替え] を選択すると、ライン状況が有効または完了に切り替わります。このオプションをアルゴリズム特性で使用する場合には、変数 (特徴) のラインの状況は完了に変更されます。 条件: サンプルの合計数量がサンプルサイズと同じである。 このオーダラインに定義されているすべてのサンプルについて、検査データが入力されている。 検査オーダラインの状況が有効に戻ることがあるのは、検査状況が完了になっていない場合だけです。 テストデータラインの作成 [アプリケーション] メニューで [テストデータラインの作成] を選択すると、テストデータがテスト数量に基づいて生成されます (検査オーダサンプル (qmptc1110m000) セッション参照)。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 20 個で 5 テストを実行し、100 個のサンプル数量を取得する必要があります (100/20=5)。その結果、5 つのテストラインが作成されます。 |