| # 購買品目リードタイムの計算 購買品目および取引先の組合せについて複数のリードタイムを指定および計算できます。 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションおよび購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッション: 計算されたリードタイムが計算リードタイム (日数) フィールドに表示されます。 計算された完全リードタイムが計算済完全リードタイム (日数) フィールドに表示されます。 (完全) リードタイムの計算 手順 1. 1 日の平均利用可能時間の計算 (完全) リードタイムを計算するため、まず購買パラメータ (tdpur0100m000) セッションのデフォルトの利用性タイプフィールドで指定される利用性タイプの標準カレンダーに基づいて、各稼働日の平均利用可能時間数が決定されます。 各利用可能日の平均利用可能時間を計算するために、次の手順が実行されます。 開始時間と終了時間に基づいて利用可能日の利用可能時間が決定されます。 各日の利用可能時間の合計によって週あたりの合計利用可能時間が計算されます。 週あたりの合計利用可能時間が週あたりの利用可能日数で除算されます。この結果が、利用可能日の平均利用可能時間になります。 手順 2. 時間単位でのリードタイムの計算 各利用可能日の平均利用可能時間によってリードタイム構成要素が時間に変換され、品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションまたは購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションの次のリードタイム構成要素を合計してリードタイムが計算されます。 内部処理時間 安全時間 供給時間または完全供給時間 輸送時間(日数) 輸送時間は、次の方法のいずれかで取得されます。 輸送は、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションで定義でき、これが実装されている場合、輸送時間の計算は運送業者と経路に基づきます。経路計画とサービスレベルは、この時点では不明です。 輸送時間は次の手順で取得されます。 経路、運送業者、発送元住所、および目的地住所がわかっている場合、最初に経路、運送業者、住所に一致する経路計画が検索され、次に標準経路が検索されます。 一致する経路計画または標準経路が複数検出された場合、輸送手段グループが運送業者の輸送手段グループに一致する経路計画または標準経路が選択されます。 引き続き複数の経路計画または標準経路が検出された場合は、標準経路より経路計画の方が優先されます標準経路だけが検出された場合は、輸送計画パラメータ (fmlbd0100m000) セッションの運送業者/LSP 選択基準パラメータの設定に従って標準経路が選択されます。 さらに複数の経路計画が検出された場合は、データベースに最初に現れる経路計画が選択されます。 輸送が実装されていない場合は、都市別距離テーブル (tccom4137s000) セッションまたは郵便番号別距離テーブル (tccom4138s000) セッションからの関連する距離テーブル (利用可能な場合) に基づいて、出荷元取引先の住所と入庫倉庫の住所との間の輸送時間が取得されます。これらののセッションのどちらから輸送時間を取得するかは、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションの距離テーブルの使用フィールドの値によって変わります。 手順 3. 日数単位でのリードタイムの計算 利用可能日の平均利用可能時間によって、計算済リードタイムが時間から日数に変換されます。1 日に満たない端数が残っている場合、この端数は丸められて 1 日にされます。このため、計算リードタイムは必ず丸 1 日の日数で表されます。 例 例 - 購買利用性タイプ 購買利用性タイプは PURAT です。利用性タイプ PURAT の標準カレンダーは次のようになります。
曜日 | 利用可能 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能時間
--- | --- | --- | --- | ---
月曜日 | あり | 8:30:00 | 16:30:00 | 8
火曜日 | あり | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
水曜日 | あり | 9:00:00 | 16:30:00 | 7.5
木曜日 | あり | 8:00:00 | 16:30:00 | 8.5
金曜日 | あり | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
上記の標準カレンダーに基づくと、毎週合計で 40 時間が利用可能です。各利用可能日の利用可能時間は平均で 8 時間です。これは、毎週 40 時間、日数で 5 日間利用できることになります。 各利用可能日の 8 時間の平均利用可能時間によって、次のリードタイム構成要素が時間単位のリードタイムに変換されます。
リードタイム構成要素 | リードタイム | 時間によるリードタイム
--- | --- | ---
内部処理時間 | 6 時間 | 6 時間
安全時間 | 6 時間 | 6 時間
(完全) 供給時間 | 1 日 | 8 時間
注意 輸送時間(日数) は、購買利用性タイプの代わりに、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションに入力されている商品輸送の利用性タイプを使用して変換されます。 例 - 商品輸送の利用性タイプ 商品輸送の利用性タイプは EXPO です。利用性タイプ EXPO の標準カレンダーは次のようになります。
曜日 | 利用可能 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能時間
--- | --- | --- | --- | ---
月曜日 | あり | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
火曜日 | あり | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
水曜日 | あり | 9:00:00 | 17:30:00 | 8,5
木曜日 | あり | 8:00:00 | 17:30:00 | 9.5
金曜日 | あり | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
上記の標準カレンダーに基づくと、毎週合計で 45 時間が利用可能です。各利用可能日の利用可能時間は平均で 9 時間です。これは、毎週 45 時間、日数で 5 日間利用できることになります。 各利用可能日の 9 時間の平均利用可能時間によって、輸送時間(日数) が時間単位のリードタイムに変換されます。
リードタイム構成要素 | リードタイム | 時間によるリードタイム
--- | --- | ---
輸送時間 | 2 日 | 18 時間
内部処理時間、安全時間、および供給時間の合計は 20 時間です。日数に変換すると、合計リードタイム時間の 20 時間を利用可能日の平均利用可能時間の 8 時間で除算して、2.5 日になります。計算リードタイムは必ず丸 1 日の日数で表されるため、リードタイムが 3 日に丸められます輸送時間(日数) は 18 時間です。日数に変換すると、合計リードタイム時間の 18 時間を利用可能日の平均利用可能時間の 9 時間で除算して、2 日になります。この結果、計算リードタイム (日数) は 5 になります。 注意 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションまたは購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションを開いたり閉じたりするたびに、リードタイムが (再) 計算されます。 関連トピック 標準カレンダーを定義するには 計画入庫日の決定 カレンダー機能の概要 発生元オーダのリードタイム計算 標準経路の使用 経路計画の使用 |