| # 検査 (tscfg3600m000) セッションの目的: シリアル番号付品目で実行される検査をメンテナンスします。検査対象品目について記録された計測データも提供されます。 タブから次のセッションが参照されます。 メンテナンストリガ: [メンテナンストリガ (tsmdm0169m200)] セッション メンテナンス通知: [メンテナンス通知 (tscfg3110m000)] セッション 注意 サービスオーダおよび作業オーダで検査を実行することも、オーダに基づかないで検査を実行することもできます。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ 実行対象 ビジネスオブジェクト 計測を実行するオーダ番号 指定可能な値 このフィールドには、次の値を指定できます。 サービスオーダ 作業オーダ 適用なし 活動ライン 計測を実行するオーダの活動ライン 記述 コードの記述またはコード名 品目 検査を実行する品目の識別子 シリアル番号 検査を実行する品目のシリアル番号 記述 コードの記述またはコード名 検査 計測タイプ 計測タイプのコード 記述 コードの記述またはコード名 計測タイプ 位置 計測対象の品目が存在する位置の識別子 記述 コードの記述またはコード名 計測値 (数字) 数字計測タイプの計測値 単位 計測値を表す単位 登録 想定値 傾向に基づく想定値は、カウンタ読取で定義されます。 単位 想定値を表す単位 計測値 英数字計測タイプの計測値 実行者 計測を実行したサービスエンジニアのコード エンジニア名 計測を実行したサービスエンジニアの名前 計測日 実際に計測が実行された日時 作成日 計測が作成または生成された日時 検査状況 検査の状況 指定可能な値 検査状況 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 画像 検査を実行する品目の画像 |