| # 解体/組立処理 品目にメンテナンスを実行する場合に、品目の解体を指定できます。たとえば、飛行機からエンジンを取り外して別々にクリーニングを行う場合があります。解体した構成要素に実行できるアクションは、構成要素の品目条件に応じて異なります。 実行される活動がなく、構成要素がサービス可能である場合 構成要素の品目条件がサービス可能である場合、構成要素を再度組み立てるまであるロケーションに保管する必要があります。デフォルトの作業オーダロケーションに構成要素を保管することができます。構成要素を別のロケーションに保管する場合は、この構成要素に作業オーダ物的資源ラインを作成する必要があります。作業オーダ物的資源ラインの納入タイプはロケーションでなければなりません。作業オーダ活動ラインを作成して品目を組み立てる場合、この作業オーダ活動ラインに、納入タイプがロケーションである作業オーダ物的資源ラインを追加します。 フォローアップ作業オーダを作成して、サービス不可の構成要素に修理またはオーバーホールを行う必要がある場合 解体した構成要素に、納入タイプがフォローアップ作業オーダである作業オーダの物的資源ラインを作成します。フォローアップ作業オーダを識別するコードを、物的資源ラインに保存します。組立活動が構成要素に作成されている場合、納入タイプがフォローアップ作業オーダである作業オーダの物的資源ラインを、作業オーダ活動に同時に追加します。 解体した構成要素を置換する場合 サービス不可の構成要素を、修理またはオーバーホールのために倉庫に移動することもできます。構成要素を倉庫に移動するには、納入タイプが倉庫へである作業オーダ物的資源ラインを作成する必要があります。構成要素を修理するには、関連しない作業オーダを作成します。 サービス不可の構成要素を修理できない場合は、仕損にする必要があります。構成要素を仕損とするには、納入タイプが ｢仕損のため納入｣ である作業オーダ物的資源ラインを作成します。両方の場合とも、新しい構成要素用の作業オーダ物的資源ラインである置換ラインが、選択した組立活動に追加されてすぐにリリースされます。 |