| # 検査オーダ履歴の出力 (qmptc3401m000) セッションの目的: 検査オーダ履歴から、付随する検査オーダおよびテスト計画とともに (特定範囲の) 発生元オーダのレポートを出力します。テスト計画には、品質 ID、テストグループ、テストタイプ、標準などについてのデータが含まれます。 選択範囲 テキスト このチェックボックスがオンの場合、使用可能なテキストが出力されます。 発生元オーダ連番 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 検査オーダの連番。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 発生元オーダ。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 発生元オーダライン [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 発生元オーダライン。 作業 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 作業番号。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインのリストが表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 検査ライン [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します。 検査ライン。 検査ライン 検査ライン 扱い単位 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。 扱い単位 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード2) 梱包品目 (オプション)3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプまたは扱い単位を構成している他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。 出力 オーダ検査詳細 このチェックボックスがオンの場合、オーダ検査詳細が出力されます。 検査オーダ このチェックボックスがオンの場合、検査オーダが出力されます。 検査オーダライン このチェックボックスがオンの場合、検査オーダラインが出力されます。 サンプル このチェックボックスがオンの場合、サンプルデータが出力されます。 テストデータ このチェックボックスがオンの場合、テストデータが出力されます。 出力 出力のオプションが表示されます。[出力] をクリックすると、オーダ検査履歴が出力されます。 |