| # 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) このセッションには、次の情報が含まれます。 パラメータセットとその発効日の履歴リスト。最新のパラメータセットは、リストの最後に表示されます。 現在のパラメータセット。リストの一番上に (発効日なしで) 表示されます。パラメータセットの履歴を表示するには、いずれかのパラメータセットをダブルクリックします。サービスパラメータの出力 (tsmdm0400m000) セッションを使用して、パラメータセットを出力し比較することができます。 現在のパラメータセットを表示または変更するには、リストの一番上に表示されている、発効日のないパラメータセットをダブルクリックします。構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションが開始されます。 変更を加えて新しいパラメータ設定を保存すると、LN では次のアクションが実行されます。 新しいパラメータセットを履歴リストの最後に追加する (リストの一番上にある) 現在のセットを更新する 注意 [記述] フィールドのデフォルト値は、前回のパラメータ設定の保存日時です。パラメータを変更する場合は、混乱を避けるために、[記述] フィールドのデフォルトのテキストを変更または削除します。 発効日 パラメータが有効になった日時。パラメータは、最新のパラメータ設定の発効日まで有効です。 記述 パラメータセットについての記述。たとえば、直前の設定が変更された理由などがあります。 代替シリアル番号別に表示 シリアル番号付品目にズームしたときに、構成管理モジュールのセッションでどのように参照するかを決定します。 このチェックボックスがオンの場合、シリアル番号付品目は、取引先が品目に割り当てたシリアル番号別にソートされます。この場合、シリアル番号付品目 -代替識別番号 (tscfg2502m000) セッションが開始されます。 このチェックボックスがオフの場合、シリアル番号付品目は、品目およびシリアル番号別にソートされます。この場合、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションが開始されます。 注意 取引先がシリアル番号付品目に割り当てたシリアル番号は、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションで入力できます。このパラメータの機能は、構成管理で幅広く使用されます。 シリアル番号付品目グループの使用 このチェックボックスがオンの場合は、構成管理モジュールで [シリアル番号付品目] フィールドに入力するときに、シリアル番号付品目グループを指定する必要があります。 このチェックボックスがオフの場合は、構成管理モジュールで [シリアル番号付品目] フィールドに入力するときに、シリアル番号付品目グループを任意で指定することができます。 注意 シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションで、シリアル番号付品目のデフォルトのシリアル番号付品目グループを指定できます。 パフォーマンスについての注意 このフィールドの設定は、システムパフォーマンスやデータベースの拡張に影響することがあります。 詳細は、次の情報を参照してください: サービスで使用しないコンセプト 品目フィールドを空白にする このチェックボックスがオンの場合、 シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションの品目フィールドを空白のままにすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、[品目] フィールドを指定する必要があります。 注意 このフィールド値をいわゆる構造構成要素のインジケータとして使用できます。 番号グループメンテナンス通知 メンテナンス通知のデフォルトの番号グループ 関連トピック サービスの番号グループ 番号グループおよびシリーズを使用するには 記述 コードの記述またはコード名 メンテナンス通知のシリーズ メンテナンス通知の番号グループについて定義された、デフォルトのシリーズ 記述 コードの記述またはコード名 構成状況の使用 このチェックボックスがオンの場合、 シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションで [状況] フィールドが使用されます。デフォルトの状況は ｢開始｣ です。このチェックボックスをオンにした場合のみ、シリアル番号の置換セッションおよびコマンドが表示されます。 このチェックボックスがオフの場合、 シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションで [状況] フィールドが使用されます。開始および改訂の状況は使用されません。 フィジカルブレイクダウンログの作成 このチェックボックスがオンの場合、シリアル番号付品目のフィジカルブレイクダウンに対する変更が自動的にフィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) セッションに記録されますが、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションにおける品目の状況が有効の場合に限られます。 このチェックボックスがオフの場合、シリアル番号付品目のフィジカルブレイクダウンに対する変更は記録されません。 注意 構成状況の使用チェックボックスがオンの場合、このチェックボックスも自動的にオンになり、無効になります。 クラスタラインのステップサイズ 連続する設置の連番を定義する数。たとえば、この値を ｢10｣ に設定すると、連続する設置に ｢10｣、｢20｣、｢30｣ のように番号が割り当てられます。 |