| # 組立オーダ - ラインセグメント計画 (tiasc2110m100) セッションの目的: 組立オーダの第 1 開始可能日を維持し、ラインセグメントレベルでの組立オーダ計画詳細 (たとえば、ラインセグメント上の組立オーダの予定開始時間、予定終了時間、および状況) を表示します。 この日付は、組立ライン上の組立オーダを予定より遅らせる場合に指定します。この場合は、指定された第 1 開始可能日より前に、最初のラインステーションオーダ上のセグメントラインを開始したり、このラインの順序付けを行ったりすることができません。 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションで該当するすべての組立ラインに順序を付け直すことができます。 このセッションは、次のセッションから開始できます。 組立ライン - ライン混成 (tiasc2501m000) 組立オーダ (tiasc2502m000) ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) 組立オーダ 組立オーダ 組立オーダ状況 組立オーダの状況 このフィールドには、次の値を指定できます。 計画 順序付 進行中 完了 クローズ 完了予定 注意 状況が計画、順序付、または進行中の組立オーダに限り、予定より遅らせることができます。状況が進行中の組立オーダの場合、ラインステーションオーダ上のラインセグメントの状況は必ず凍結または計画でなければなりません。 ラインセグメント 最初のラインステーションオーダのラインセグメント セグメント タイプ ラインセグメントのタイプ セグメントタイプには、次のものがあります。 S: Start (開始) - 組立ラインの最初のセグメント E: End (終了) - 供給ラインの最後のセグメント 順序付 このチェックボックスがオンの場合、ラインステーションオーダのラインセグメントに順序が付けられます。 固定 このチェックボックスがオンの場合、ラインセグメントに対して組立オーダの状況に順序が付けられて固定されます。 組立ライン 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られた複数のラインセグメントにさらに分割されます。組立ラインはメインラインと供給ラインのいずれかです。 組立ライン 組立ラインの記述または名前 状況 ラインステーションオーダの状況 このフィールドには、次の値を指定できます。 計画 開始準備完了 完了 注意 状況が計画のラインセグメントに限り、順序付けを行うことができます。 予定開始時間 該当するセグメントのラインステーションオーダの予定開始日時。組立オーダが順序付けされている場合は、ライン順序の開始日が表示されます。 予定終了時間 該当するセグメントの最終ラインステーションオーダの予定終了日時。組立オーダが順序付けされている場合は、ライン順序の終了日が表示されます。 次のセグメント 組立オーダのその次のラインセグメント番号 順序付 必須 このチェックボックスがオンの場合、 計算された第 1 開始可能日が指定された現行ラインセグメントの組立ラインの順序付けを行う必要があります。 順序付けが必要となるのは、同じセグメントで先頭ラインステーションオーダの予定開始時間が計算された第 1 開始可能日よりも前の日時に設定されている場合です。 予定開始時間が指定されたオーダは、予定よりも後の日時に設定されるか、またはセグメントの最後に移され、計算された第 1 開始可能日が指定されたラインステーションオーダの後に順序付けされます。 第 1 開始可能日 セグメントを開始できる組立オーダの開始日 必要に応じて日付を指定できます。日付がすでに取り込まれている場合は、表示されている日付よりも後の日付しか指定できません。したがって、オーダの遅延を短縮することができません。 日付を消去すると、組立オーダに対して指定された計算された第 1 開始可能日も消去されます。1 つまたは複数のセグメントの日付を指定した場合は、計算された第 1 開始可能日が再計算されます。 組立ラインのカレンダーで定義された作業時間から外れた日付が指定されている場合、その日付は次回作業日の最初の作業時間に変更されます。 計算された第 1 開始可能日 日付の計算には、第 1 開始可能日が使用されます。この日付計算の目的は、ラインステーションオーダの開始を遅らせることです。 他のセグメントの遅延を処理するためには、計算された第 1 開始可能日を算出する必要があります。計算方法は次のとおりです。 ラインセグメントに対して第 1 開始可能日が指定されており、算出された日付よりも前に第 1 開始可能日がある場合に限り、同じ日付が計算された第 1 開始可能日に取り込まれます。 第 1 開始可能日が消去されると、計算された第 1 開始可能日も消去され、第 1 開始可能日が指定された時点で再計算されます。 組立ラインから別の組立ラインが提供されている場合は、親セグメントの計算された第 1 開始可能日を算出するために、セグメント内でそのラインステーションの前にある各ラインステーションが予定よりも前の日時に設定されます。 ラインセグメント上の組立オーダを予定より遅らせることができない場合は、必要に応じてその前のラインセグメントを予定よりも前の日時に設定しなければなりません。その次のセグメントの日付が計算された第 1 開始可能日以降の場合は、値が算出されません。 ラインステーションオーダ 組立オーダ - ラインステーションオーダ (tiasc2510m000) セッションが開始されます。 組立オーダの再スケジュール... 組立オーダの再スケジュール (tiasl4220m000) セッションが開始されます。 組立オーダの移動... 組立オーダの移動 (tiasl3210m000) セッションが開始されます。 ライン順序 ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッションが開始されます。 ライン順序のシミュレートおよび作成... ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションが開始されます。 |