| # 組立オーダの更新および凍結 \ Infor ERP 製造\組立計画\構成\組立オーダの更新および凍結 – tiapl3203m000 セッションを開きます。セッションの目的: 組立計画にある製品バリアントの組立オーダを組立管理で更新します。このセッションでは、オプションでタイムフェンス凍結内にある組立オーダを凍結することができます。 注意 このセッションを開始できるのは、現行会社が組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションでマスタ会社として定義されている場合に限ります。 組立オーダの作成と更新の違いをまとめると、製品バリアントの計画オフライン日が組立オーダタイムフェンスと照合して評価されるのではなく、タイムフェンス更新と照合して評価される点にあります。組立オーダを一部だけ更新することができます。つまり、一部のセグメントのみが更新されます。凍結されているラインステーションオーダ (LSO) は更新されません。セグメントのタイムフェンス凍結内にあるラインステーションオーダは、このラインステーションオーダを更新した後に凍結できます。 組立オーダが更新されるのは、以下の基準が満たされている場合に限ります。 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションで組立 状況が計画である 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細で削除予定チェックボックスがオフになっている 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの計画オフライン日がロールオフラインのタイムフェンス更新より前にある。タイムフェンス更新は、組立ライン (tiasl1530m000) セッションの詳細で組立ラインごとに定義されます。 ロールオフ組立ラインの組立ライン構造状況 (組立ライン (tiasl1530m000) セッションに表示) が実現である 品目には、次の特徴があります。 品目タイプは一般です。 品目はシリアル番号です。 品目の品目オーダデータが存在します。 品目オーダシステムは FAS です。 関連するセッションにズームして現在のセッションでデータを選択する場合は、上記の基準を満たしている組立ライン、製品バリアント、および一般品目のみを選択できます。タイムフェンスと計画オフライン日によって、選択できる内容に影響が生じることはありません。 組立オーダを更新すると、LSO が更新されます。現在のセッションでは LSO を凍結することもでき、LSO を凍結すると、この LSO についてオーダ内容の変更があっても変更が自動的に処理されないようにすることができます。凍結した LSO は、組立管理でのみマニュアルで変更できます。次の条件が満たされている場合、LSO が凍結されます。 凍結 チェックボックスがオンになっている ラインセグメントの開始日 (組立オーダが順序付けられた時点で決定) が LSO のラインセグメントのタイムフェンス凍結内にある。タイムフェンス凍結は、ラインセグメント (tiasl1540m000) セッションで定義されます。 先行するセグメント (組立ラインの開始に近いセグメント) がすでに凍結されている LSO が順序付けられている。順序付けは、組立オーダごとに組立管理で行われます。会社ごとに、個別の組立オーダが存在します。 更新プロセスを理解するには、ラインステーションバリアント (LSV) の役割を理解しておく必要があります。組立オーダは LSO で構成されています。LSO の実際のオーダ内容は LSV に保管されます。LSV には、特定のラインステーションに必要とされる組立部品および作業が保管されます。LSV は再使用が可能であるため、他の組立オーダの該当するラインステーションで同じ組立部品と作業が必要な場合に、同じ LSV を他の組立オーダに使用することもできます。このため、LSV によって不要なデータが減り、パフォーマンスが向上します。 各 LSV は一意のコードで識別されます。 結合しなければならないデータが多いため、組立オーダの更新は複雑なプロセスです。このプロセスの概略フローを下記に示します。 現在のセッションでの製品バリアントの選択にもとづいて、製品バリアント構造が生成されます。このプロセスの詳しい説明については、製品バリアント構造の生成 (tiapl3210m000) セッションのオンラインヘルプを参照してください。製品バリアント構造が生成されるのは、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの詳細で外部製品バリアント構造チェックボックスがオフになっている場合に限ります。このチェックボックスがオンの場合、現在の製品バリアント構造が使用されます。 組立オーダ情報は組立管理から取得されます。すでに凍結されているラインセグメントは、組立オーダの更新では考慮されません。順序付けられていない LSO は凍結できません。凍結されていない LSO の場合は、LSV コードを取得する必要があります。 ライン構造は、まずロールオフラインの最後から供給組立ラインの先頭に向かってブラウズされます。ライン構造をブラウズして、設計モジュールに関連する組立部品および作業が決定されます。この情報を使用して、LSV の比較/作成に関する情報が収集されます。この情報は、平準化された組立部品および作業から取り込まれ、発効日と単位にもとづいて評価されます。必要となる資材および作業がラインステーションごとに保管されます。 各ラインステーションについて、そのラインステーションに必要な資材および作業を識別する一意の LSV コードが計算されます。その後、すでに LSO で使用されている LSV のコードと比較されます。特定の LSO について、計算された LSV コードがすでに存在するコードと異なれば、更新が必要になります。組立部品/作業の何らかが変更されています。 組立オーダが更新され、新しい LSV または別の LSV に合わせて LSO が更新されます。必要な場合は、新しい LSV が作成されて組立管理に送信されます。それ以外の場合は、既存の LSV が使用されます。 組立ラインのすべての LSO が凍結されている場合、凍結チェックボックス (製品バリアント - 組立ライン (tiapl3520m000) セッションに表示) がオンになります。製品バリアントの組立オーダがすべて凍結されている場合は、製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの組立 状況が凍結に設定されます。 組立オーダが更新/凍結されると、完了レポートが作成されます。 [ジョブの作成] をクリックすると、現在のセッションがジョブに追加され、バッチモードでセッションが実行されます。 組立オーダを更新および凍結するには、以下の手順を実行してください。 製品バリアントの選択範囲から該当する製品バリアントを選択します。凍結チェックボックスがオンになっていることを確認します。更新をクリックします。 ラインステーションオーダの状況が凍結に設定されていることを確認します。 |