| # サービスオーダ活動を完了するには サービスオーダの状況を ｢完了｣ に設定するには、この処理を使用します。 サービスオーダを完了する方法 手順 1. サービスオーダの選択 サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションから、サービスエンジニアが活動を完了したサービスオーダを選択します。 手順 2. 活動の選択 サービスオーダ - ライン (tssoc2100m100) セッションから、状況を ｢完了｣ に設定する必要のある活動を選択します。[特定] メニューの [完了] をクリックして、サービスオーダ活動の状況を ｢完了｣ に設定します。サービスオーダに複数の活動がある場合は、それぞれの活動の状況を ｢完了｣ に設定する必要があります。 手順 3. 完了 すべての活動を ｢完了｣ に設定すると、サービスオーダの状況が ｢完了｣ に変化します。 暫定チェック サービスオーダ活動の状況を ｢完了｣ に設定する前に、LN により次の項目がチェックされます。 関連するすべての倉庫オーダが完了していること 関連するすべての購買オーダが完了していること サービスオーダ活動の状況が ｢発行済｣ であること 影響を受ける属性セット サービスオーダ活動の状況が ｢完了｣ になると、LN により次のアクションが実行されます。 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションの [修理可能] チェックボックスにより ｢修理可能｣ が指定された品目に、返品資材 (RMA) の納入が作成されます。 関連する納入タイプについて、サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000) セッションで、消費されなかった予備部品の返品の自動生成を管理するパラメータが使用できるようになります。これらのパラメータは次のとおりです。 サービスオーダ活動の状況が ｢完了｣ になると、LN により次のアクションが実行されます。 納入タイプ 「倉庫から」 納入タイプ 「輸送手段により倉庫から」 納入タイプ 「購買オーダから」 返品される予備部品の数量は、見積数量から実際の納入数量を差し引いて計算します。活動の状況が ｢完了｣ になると、LN により返品数量について倉庫オーダが生成されます。 次の納入タイプでは、自動返品が可能です。 倉庫から: 外部サービスタイプの場合、倉庫転送が作成されます。内部サービスタイプの場合は、倉庫オーダが計画入庫として定義されます。 輸送手段により倉庫から: 倉庫転送オーダを生成する必要があります。 購買オーダ使用: 倉庫転送オーダを生成する必要があります。 |