| # バックフラッシュの設定 バックフラッシュを管理するパラメータ設定について、例を用いて説明します。 次の品目が定義されます。 CLOCK PIN ASSEMBLE と呼ばれるタスクにおいて、PIN 品目は CLOCK 品目の構成要素として使用されています。 資材のバックフラッシュ 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの次の設定を使用して、バックフラッシュの品目を設定します。 PIN 品目の特定条件の資材をバックフラッシュチェックボックスをオンにします。 CLOCK 品目の資材をバックフラッシュチェックボックスをオンにします。 製造オーダの作成時には、これらのチェックボックスによって次のチェックボックスに対するデフォルト設定が決定されます。 見積資材 (ticst0101m000) セッションの資材をバックフラッシュチェックボックス (PIN 用) 製造オーダ (tisfc0101s000) セッションの資材をバックフラッシュチェックボックス これらのチェックボックスは、特定の製造オーダに合わせて修正できます。資材がバックフラッシュされるのは、次の両方のチェックボックスがオンの場合のみです。 資材をバックフラッシュチェックボックスがオフの場合、すべての資材について資材をバックフラッシュチェックボックスがオフになります。 時間のバックフラッシュ 次の設定を使用して、時間のバックフラッシュ用に品目を設定します。 タスク関係 (tirou0104m000) セッションで ASSEMBLE タスク用にバックフラッシュチェックボックスをオンにします。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで CLOCK 品目の時間をバックフラッシュチェックボックスをオンにします。 ASSEMBLE タスクの作業を定義すると、タスク関係 (tirou0104m000) セッションのバックフラッシュチェックボックスによって工順作業 (tirou1102m000) セッションのバックフラッシュチェックボックスのデフォルト設定が決定されます。 製造オーダを作成すると、次のようにデフォルトが設定されます。 工順作業 (tirou1102m000) セッションのバックフラッシュチェックボックスによって、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの時間をバックフラッシュチェックボックスのデフォルト設定が決定されます。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの時間をバックフラッシュチェックボックスによって、製造オーダ (tisfc0101s000) セッションの時間をバックフラッシュチェックボックスのデフォルト設定が決定されます。 これらのチェックボックスは、特定の製造オーダに合わせて修正できます。時間数がバックフラッシュされるのは、次の両方のチェックボックスがオンの場合のみです。 時間をバックフラッシュチェックボックスがオフの場合、すべての作業について時間をバックフラッシュチェックボックスがオフになります。 時間のバックフラッシュを可能にするには、さらに次のことをしなければなりません。 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの従業員バックフラッシュフィールドに値を入力します。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの労務タイプフィールドに、作業を通常時間数として変更するかそれとも超過時間数として変更するかを指定する値を入力します。 シリアル番号付品目 シリアル番号付品目は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフで、完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes の場合にのみバックフラッシュできます。それ以外の場合、シリアル番号付品目のバックフラッシュは不可能です。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 その他 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで次のパラメータを設定します。 バックフラッシュ方法を選択して、バックフラッシュ手順のユーザ相互関係のレベルを決定します。 バックフラッシュ資材と時間レポート用のデバイスを選択します。 関連トピック バックフラッシュ手順 バックフラッシュ |