| # 検査 (tssoc2550m000) セッションの目的: サービスオーダ活動の一部として実施される、シリアル番号付品目に対する検査の結果を登録します。 参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションで参照活動の検査テンプレート用にリストされる計測に基づいて、検査を登録します。これは、シリアル番号付品目に対して検査を計画し実施する条件基準メンテナンス (CBM) レジームで使用されるのが一般的です。 注意 検査は、シリアル番号付品目についてのみ実行できます。 サービスオーダの検査結果がメンテナンス可能になるのは、そのサービスオーダの状況が発行済または完了の場合だけです。 すべての検査データを入力すると、検査レポートが表示検査 (履歴) (tssoc2551m000) セッションにただちにコピーされます。 [登録時間] フィールド、[従属値] フィールド、および [独立値] フィールドを空白のままにすると、検査レポートが表示検査 (履歴) (tssoc2551m000) セッションにコピーされません。 検査 (tssoc2550m000) セッションから検査データを削除すると、表示検査 (履歴) (tssoc2551m000) セッションからも検査データが削除されます。 サービス計画パラメータ (tsspc0100m000) セッションの [計測の使用] チェックボックスがオフの場合は、このセッションを開始できません。この場合、このセッションを開始しようとすると ｢SPC パラメータ ｢計測の使用｣ が見つかりません。｣ というメッセージが表示されます。 関連トピック 概要セッションを使用するには 概要/メンテナンスセッションでレコードをメンテナンスするには 品目 検査実施および登録の対象となるシリアル番号付品目の品目コード シリアル番号 検査実施および登録の対象となる品目のシリアル番号 サービスオーダ 検査が実施されるサービスオーダ。このサービスオーダ (のコード) は、次の内容の一部として登録されます。 活動ライン番号 検査が実施されるサービスオーダの活動ライン番号 注意 このフィールドがメンテナンス可能になるのは、次の場合だけです。 [サービスオーダ] フィールドが入力されている 入力済の活動ラインがサービスオーダ用に定義されている サービスオーダ活動 (tssoc2110m000) セッションで、設置グループ、品目、シリアル番号、および参照活動フィールドがすべて入力されている 参照活動 実施済の検査に割り当てられた参照活動のコード 注意 このセッションで検査を登録するには、(参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションで参照活動に対して定義された) 参照活動の検査テンプレートを使用します。 計測 検査ラインに使用される計測 注意 選択できる計測は、参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションで対象の参照活動の検査テンプレート用にリストされた計測だけです。 連番 シリアル番号付品目に対して (サービスオーダ活動の一部として) 登録された検査を他の検査と区別するために、その検査ラインに割り当てられた固有の番号 登録時間 シリアル番号付品目に対する検査を登録する時間 デフォルト LN に検査ラインを入力する時間 注意 シリアル番号付品目は、そのリンク先に応じて検査の登録方法が決定されます。 設置グループ (設置 (tsbsc1110m000) セッション) - 登録時間を設置グループの発効時間から失効時間までの間に収める必要があります。 最上位シリアル番号付品目 (フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッション) - 登録時間を最上位シリアル番号付品目 (構成要素) の発効時間から失効時間までの間に収める必要があります。 従属値 検査を実施するときの従属変数の値 注意 このフィールドを空白のままにすると、検査レポートが表示検査 (履歴) (tssoc2551m000) セッションにコピーされません。 従属値 計測の従属変数の値を表すために用いられる単位 独立値 検査を実施するときの独立変数の値 独立値 計測の独立変数の値を表すために用いられる単位 フォローアップ このチェックボックスがオンの場合、検査に対するフォローアップ活動を作成できます。 このチェックボックスがオフの場合、検査に対するフォローアップ活動を作成できません。 フォローアップ活動 実行する必要のあるフォローアップ活動。この活動は、検査テンプレートからデフォルト設定されます。 理由 フォローアップ活動実行のための理由コード 記述 理由の記述 フォローアップサービスオーダ/活動 新規に作成されたフォローアップサービスオーダまたは活動に割り当てられた番号 フォローアップ活動 フォローアップ活動の活動ライン番号 活動ライン フォローアップサービスオーダ/活動の記述 フリーテキスト テキスト (追加) 従属標準値 従属変数の標準値。この値によって、シリアル番号付品目のメンテナンスが望ましい時期が決定されます。 上限 従属変数の最大値。計測が上限を超えてはいけません。 下限 従属変数の最小値。計測が下限を下回ってはいけません。 限界超過警告 従属変数の計測が規定の範囲内に収まらない場合、警告が出されます。 フォローアップ フォローアップ活動を作成する場合、このコマンドを使用します。 新規オーダおよび活動の作成 新規にオーダまたは活動を作成する場合、このコマンドを使用します。 現在オーダに活動を作成 現在のオーダ下に活動を作成する場合、このコマンドを使用します。 表示検査 (履歴) シリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションを開始します。 |