| # 産出率の例 例 1 電球の製造時は、平均すると製造された電球の 98% のみが正常に動作します。つまり、産出率は 98% です。 正常に動作する電球 1000 個を製造したい場合、1020 (=1000 ÷ 0.98) 個の電球の製造を予定する必要があります。産出率を 98% に設定すれば、この製造計画を遂行できます。この産出率タイプは不連続です。 作業完了がレポートされたら、電球の不合格数量を記録する必要があります。 例 2 スチールケーブルを製造するには、スチールワイヤ 6 本を撚り合わせる必要があります。ケーブル 1000 ヤード分の正味所要量は、ワイヤ 6 x 1000 ヤード分です。ワイヤ 1000 ヤード分から製造されるケーブルは、750 ヤードにすぎません。原因は、ねじりによる影響です。この産出率は 75% に設定されます。 作業完了をレポートする際、ケーブルの不合格数量 (6 x 250 ヤード) についてはレポートする必要がありません。なぜなら、この産出率タイプは継続であるためです。 例 3 混入作業では、揮発が原因で製品の合計重量が減少します。数量の消失分は、産出に反映されます。この産出率タイプは継続です。 関連トピック 産出率 |