| # 合格品質基準 (AQL) 例 例
単一サンプリング
合格品質基準 | 60 %
サンプルサイズ | 30 個
サンプル | サンプル数量 | 結果
1 | 5 個 | 良
2 | 10 個 | 不良
3 | 15 個 | 良
実際の品質基準 = [(5 + 15) ÷ (5 + 10 + 15)] x 100 % = 66.67 % 実際の品質は、合格品質基準よりも高いです。したがって、このオーダ数量は承認されます。
連続サンプリング
合格品質基準 | 60 %
オーダ数量 | 300 個
頻度 | 100 個
サンプルサイズ | 10 個
サンプル | サンプル | 実際の品質基準
1 | 10 個 | 70 % 良
2 | 10 個 | 50 % 良
3 | 10 個 | 80 % 良
検査結果と合格品質基準の比較
サンプル | 品質基準 | 数量
| 実際 | 承認可能 | 承認 | 不合格
1 | 70 % | 60 % | 100 | 0
2 | 50 % | 60 % | 0 | 100
3 | 80 % | 60 % | 100 | 0
|  | 合計 | 200 | 100