| # 組立ライン - ラインセグメント (tiasl1541m000) セッションの目的: 組立ラインのセグメントの順序を定義および表示します。 適切なメニューオプション 選択したセグメントをデフォルトとして、次のセッションを開始できます。 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) ラインセグメント (tiasl1540m000) 関連トピック 組立管理の概要 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立ライン 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られた複数のラインセグメントにさらに分割されます。組立ラインはメインラインと供給ラインのいずれかです。 ラインセグメント 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 次ラインセグメント 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 次ラインセグメント 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 次セグメントの組立ライン 次ラインセグメントの組立ライン ラインセグメントは、同じ組立ラインの複数のラインセグメントにリンクすることはできません。 供給ラインの最後のラインセグメントのみが、異なる組立ラインにある複数の次のセグメントにリンクすることができます。 詳細は、次の情報を参照してください: 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 リンクされた組立ラインの輸送時間 ライン順序のシミュレートおよび作成... 組立ライン - ラインセグメント (tiasl1541m000) セッションを開始する場合にクリックします。 ステーション ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) セッションを開始する場合にクリックします。 ライン順序 ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッションを開始する場合にクリックします。 ラインセグメント ラインセグメント (tiasl1540m000) セッションを開始する場合にクリックします。 |