| # 製造オーダ内訳 (tisfc0105m100) セッションの目的: 製造オーダ 資材を使用する製造オーダ 品目 製造オーダによって製造される品目 オーダ数量 内訳ラインについてのオーダ数量 内訳ラインの合計オーダ数量は、ヘッダの数量の基になっています。内訳ラインのオーダ数量が変更されると、ヘッダの合計が更新されます。 最後の内訳ラインが削除されると、オーダヘッダのオーダ数量は、最後に削除された内訳ラインのオーダ数量の値を受け取ります。 注意 オーダ数量は、たとえば 10 から 7 へと減らすことができます。ただし、作業完了とレポートされている数量に満たない値にまでオーダ数量を減らすことはできません。作業の数量よりも少ないオーダ数量を入力する必要がある場合は、先に作業の数量を減らす必要があります。この操作を行う場合は、次を考慮する必要があります。 作業状況が完了の場合は、作業状況を有効に設定しなおす必要があります。 作業にカウントポイントが使用されている場合は、最初にカウントポイントを削除すれば、より少ない数量でオーダを完了できます。 バックフラッシュ済 有効化コードに関して、すでにバックフラッシュにより出庫された数量 倉庫 完了後に品目が保管される倉庫 WMS 管理 このチェックボックスがオンの場合、倉庫管理システム (WMS) との統合が存在することを倉庫 (tcmcs0503m000) セッションで定義しました。 標準構成 このチェックボックスがオンの場合、このセッションにリストされるすべての有効化コードは標準構成の品目に関連します。 ライン 内訳ラインの番号 プロジェクト 定義または実行するために割り当てられている規定時間および予算限度内で、特別な目標を達成するための活動です。 要素 要素 活動 活動 オーダ数量 製造オーダで製造される数量 最終作業でのレポート済数量 特定の有効化コードに関して、最後の作業で完了としてレポートされたものの、まだ倉庫に納入されていない品目の数 納入済数量 内訳ラインに関してすでに納入された数量 納入予定数量 内訳ラインについて、倉庫に納入される数量 オーダ状況が発行済以上の場合、製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) 詳細セッションでこのフィールドの値を修正できます。 不合格数量 この有効化コードに関して、品質管理基準に満たなかった数量 有効化コード Effectivity Unit 品目 製造オーダによって製造される品目 コードシリーズ 同一の有効化構成品目に適用される 1 つまたは複数の有効化コードのグループを示すコード番号 単位順序 有効化コードの連番 ロットコード 完了した製品が属するロット オーダ状況が発行済以上の場合、製造オーダ内訳 (tisfc0105m000) 詳細セッションでこのフィールドの値を修正できます。 注意 プロジェクトペギングが会社レベルで選択されている場合、ロットコードをマニュアルで修正することはできません。 初期数量 製造オーダ発行時の有効化コードのオーダ数量 オーダ済数量 製造オーダの、特定有効化コードについての品目数 バックフラッシュ予定数量 有効化コードに関してバックフラッシュによって出庫される数量 バックフラッシュされた数量 有効化コードに関して、すでにバックフラッシュにより出庫された数量 有効化構成 - 所要 有効化構成報告書 同一製造構成の出力 オーダ数量の変更 ロットコードの生成 ぺギング - アップストリーム ぺギング - ダウンストリーム |