| # 不合格の出力 (tisfc0403m000) セッションの目的: 不合格品目の数量を出力します。作業内および製造オーダレベルでの不合格品目が出力されます。品質によって不合格となった品目は出力されません。 各作業に対しこのセッションは次の数量を出力します。 不合格数量 総レポート数量 (完了プラス不合格) の割合としての不合格数量 次の選択範囲を使用できるのは、ソート基準フィールドを同じデータタイプに設定した場合のみです。 タスク ワークセンタ 機械 これらの選択範囲は特定のタスク、ワークセンタ、または機械の不合格数量を分析するために使用できます。 注意 このセッションは、オーダ状況が完了済の製造オーダのみ出力します。 関連トピック 完了および不合格数量のレポート 製造オーダの不合格 文書またはレポートを出力するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには ソート基準 このフィールドは、セッションがレポートの作業をソートする方法を決定します。このトピックに関連するヘルプはありません。 完了日 LN により、この日付よりも前または当日に完了した製造オーダのみが出力されます。製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで、オーダ状況が完了済のオーダの完了日を見ることができます。 不合格ゼロは出力しない このチェックボックスがオンの場合、不合格数量がゼロまたは計画不合格数量と等しい作業は出力されません。 計画不合格数量の定義については、製造オーダの不合格を参照してください。 完了したオーダのみ このチェックボックスがオンの場合、完了としてレポートされたオーダについてのみ不合格が出力されます。 関連トピック 完了としてレポート 出力 入力された選択項目を出力します。 |