| # 例: 累計オーダリードタイム (COLT) LN は累計オーダリードタイムの値を使用して、オーダ範囲および計画範囲の最短の長さを計算します。 非クリティカル累計オーダリードタイム (非クリティカル COLT) は、品目のオーダ範囲の更新に使用されます 合計累計オーダリードタイム (COLT) は、計画範囲の更新に使用されます このトピックでは、累計オーダリードタイム (COLT) と非クリティカル累計オーダリードタイム (非クリティカル COLT) の両方について説明します。 非クリティカル累計オーダリードタイム 品目の非累計オーダリードタイム (非クリティカル COLT) は、以下のリードタイムの一番長いものと同じです。 品目の購買リードタイム。詳細は購買リードタイムの計算を参照してください。 品目の非クリティカル累計製造リードタイム。詳細は非クリティカル累計製造リードタイムを参照してください。 非クリティカル COLT を計算する必要がある理由は、以下のとおりです。ある品目の計画範囲が次のとおりであるとします。
OH | オーダ範囲
MPH | マスタ計画範囲
C | 現在の日付
X | 所要
この場合、オーダ計画を使用して短期的な所要をカバーし、マスタ計画で長期的な所要をカバーします。所要 X がマスタ計画範囲内にある限り、この所要は、品目のクリティカル構成要素にのみ展開されます。非クリティカル構成要素への展開が行われるのは、所要が品目のオーダ範囲内に移動した後です。そうなった場合、品目の合計リードタイムおよびその非クリティカル構成要素がまだオーダ範囲内に適合していなくてはなりません。オーダ範囲内でない場合、オーダは遅れて納入されます。 規則 マスタ計画のクリティカル要因の品目 (品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションを参照) であり、品目マスタ計画を持つ品目については、以下の規則を適用します。 品目の計画範囲は最低でも品目の合計累計オーダリードタイムと等しくなくてはなりません 品目のオーダ範囲は最低でも品目の非クリティカル累計オーダリードタイムと等しくなくてはなりません マスタ計画のクリティカル要因の品目 (品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションを参照) であり、品目マスタ計画を持たない品目については、以下の規則を適用します。 品目の計画範囲は最低でも品目の合計累計オーダリードタイムと等しくなくてはなりません 品目のオーダ範囲は最低でも品目の合計累計オーダリードタイムと等しくなくてはなりません マスタ計画のクリティカル要因ではない (品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションを参照) 品目については、以下の規則を適用します。 品目のオーダ範囲は最低でも品目の合計累計オーダリードタイムと等しくなくてはなりません 品目の計画範囲は最低でも品目のオーダ範囲と等しくなくてはなりません さらに、非クリティカル品目には以下の規則も適用します。 品目のオーダ範囲は、最低でも (マルチレベル) 部品表構造において最も近いクリティカル親品目のオーダ範囲と等しくなくてはなりません この規則についての詳細は、部品表レベルでオーダ範囲を同期化するにはを参照してください。 累計オーダリードタイム 品目 A は、構成要素 X、Y、Z から製造されます。構成要素 X と Y は取引先から購買されます。構成要素 Z は、サブ構成要素 Z-1 および Z-2 から製造されます。サブ構成要素 Z-1 および Z-2 は、取引先から購買されます。
品目 | リードタイム (日)
A | 2
X | 5
Y | 2
Z | 1
Z-1 | 7
Z-2 | 9
リードタイムには、安全時間、追加リードタイム、出庫時間が含まれます。 品目 Z の累計オーダリードタイムは 10 日 (1 + 9) です。品目 A の累計オーダリードタイムは 12 日 (2 + 10) です。 ここで、品目は購買することもでき、品目 - 購買 (tdipu0101m000) セッションにおける供給時間が 21 日であるとします。これは作業日数で 15 日に変換されます。この場合、品目 A の累計オーダリードタイムは 12 日ではなく、15 日になります。 関連トピック リードタイムと範囲 累計オーダリードタイムと範囲 部品表レベルでオーダ範囲を同期化するには 購買リードタイムの計算 累計製造リードタイム 非クリティカル累計製造リードタイム |