| # 標準表にもとづく計算 標準表の中の図表は、線形補間によって得られます。 例 穴開け作業には基準時間を利用できます。基準時間はシートの厚さと穴の直径に応じて変化します (下表を参照)。
| 穴の直径 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
シートの直径 (mm) |  |  |  |  |  |
1 |  | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500
10 |  | 0.800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000
25 |  | 1.200 | 2.300 | 3.400 | 4.500 | 5.600
作業の実行時間もしくは生産速度を入力するには、標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションにズームして該当値を計算します。この例では、標準表、シートの厚さ、および穴の直径を指定します。最後の 2 つは、たとえば厚さ 12 mm、直径 3.6 mm などの値です。ここで、適切な基準時間が補間によって計算されます。
| 穴の直径 (mm) | 3 | 3,6 | 4 |
シートの厚さ (mm) |  | 10 | 2.400 | ... | 3.200
12 |  | ... | ... | ... |