| # 品質での単位および数量 単位 単位は同じ物理量を含んでいなければなりません。たとえば長さの場合は次の単位があります。 特徴単位 テスト単位 (特徴のテストに使用される機器の) 最小測定可能単位 例 品目 ｢チューブ｣ の品質は、以下の特徴をチェックして判定されます。 長さ 直径 容積
特徴 | 長さ
特徴単位 | m (メートル)
#TB@qmptc005 | -
テスト単位 | cm (センチ)
数量 オーダ数量 検査する必要のある数量。検査オーダの結果は、この数量の品質について決定されます。 オーダの発生元に応じて、以下のいずれかの数量が適用されます。 販売オーダ数量 購買オーダ数量 (納入数量) 製造オーダ数量 製造バッチ数量 サンプルサイズ サンプルサイズは、オーダ数量についてテストされるサンプルの合計数量で、サンプルサイズの単位で表されます。サンプルサイズは、数字、あるいはオーダ数量または頻度のいずれかに対する割合として入力することができます。 サンプルサイズ 合計数量から抽出される実際数量。サンプル数量は、さらに小さいテスト数量に分割できます。 テスト数量 テスト数量はサンプルサイズの一部であり、この数量が毎回テストされ、サンプルサイズと同じ単位で表されます。各テスト数量について、そのテスト結果は検査オーダテストデータ (qmptc1115m000) セッションに入力することができます。 例
検査オーダ数量 | 1000 個
テストタイプ | 単一サンプリング
サンプルサイズ [%%] | 50 %
サンプルサイズ | 500 個 (1000 x 50 % = 500)
このサンプルサイズの場合、次の 3 つのサンプルが作成されます。
サンプル | テスト数量 | サンプル数量
1 | 50 個 | 200 個
2 | 50 個 | 200 個
3 | 50 個 | 100 個
- | 合計 | 500 個
テスト結果:
     サンプルシリアル番号結果
    1