| # 計画活動をサービスオーダに転送するには 計画活動を作成して、サービスオーダに転送するには、この処理を使用します。 計画活動を作成してサービスオーダに転送する方法 手順 1. メンテナンス概念の定義 メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションを使用して、品目のメンテナンス概念を構成する参照活動をリストします。特定メニューの予測の生成をクリックして、予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを開始します。このセッションでは、リストした品目の参照活動に基づいて、予測活動のリストを作成できます。資源所要量をクリックして資源所要量 (tsacm2120m000) セッションを開始できます。このセッションでは、特定の参照活動の資源所要量のリストを表示できます。 手順 2. 予測の生成 予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを使用して、メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションでリストした品目の参照活動に基づいて、メンテナンス予測を生成します。 手順 3. 計画の生成 メンテナンス計画の生成 (tsspc2200m000) セッションを使用して、設置グループの特定範囲についてメンテナンス計画を生成します。 手順 4. サービスオーダに転送 計画したメンテナンス活動を実行するには、この活動からサービスオーダを作成する必要があります。計画活動をサービスオーダに転送するには、計画活動をフィールドサービスに転送 (tsspc2220m000) セッションを使用できます。 計画活動は次の条件を満たす必要があります。 [サービスオーダ] フィールドが空であること 計画活動の状況が ｢発行済｣ または ｢最終｣ であること 計画開始時間が指定した範囲内であること サービスオーダを生成すると、次のようになります。 活動および所要量ラインが自動的にサービスオーダにコピーされます。 計画活動の状況が ｢最終｣ に更新されます。計画活動の [サービスオーダ] フィールドと [活動ライン番号] フィールドが入力されます。
凡例
省略形 | 記述
アクション | 活動
ESO | 現行サービスオーダ別
AG | 活動グループ別
Loc | ロケーション別
Tdm | 連動
DST | 異なる開始時間別
計画活動のグループ
| アクション | ESO | AG | Loc | Tdm | DST | オーダ期間の記述
1 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 計画開始時間が同じである計画活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されます。 すべての活動のうち、最長の継続期間に等しくなります。
2 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 活動は活動自体の間でグループ化されるのではなく、各活動がサービスオーダに転送されるときに、部署、取引先、ロケーション、計画開始時間などの条件に基づいて現行のサービスオーダに対してチェックされ、同じサービスオーダの下でグループ化されます。 すべての活動継続期間の合計に等しくなります。
3 | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 参照活動グループおよび計画開始時間が同じである計画活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されます。 すべての活動のうち、最長の継続期間に等しくなります。
4 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | 計画活動ごとに残りの計画活動が指定の時間差内に収まるかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されます。
5 | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | すべての計画活動の参照活動グループは同じでなければならず、計画活動ごとに残りの計画活動が指定の時間差内に収まるかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されます。
6 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | 計画開始時間が同じである活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されます。以降の活動の計画開始時間は、直前の活動の計画終了時間に変更されます。 すべての活動継続期間の合計に等しくなります。
7 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | 計画開始時間および参照活動グループが同じである活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されますが、2 番め以降の活動では、計画開始時間が直前の活動の計画終了時間に変更されます。 すべての活動継続期間の合計に等しくなります。
8 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | 計画活動ごとに、残りの計画活動が指定の時間差内に収まるかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されますが、2 番め以降の活動では、計画開始時間が直前の活動の計画終了時間に変更されます。
9 | はい | いいえ | はい | いいえ | はい | はい | すべての計画活動で参照活動グループは同じでなければならず、計画活動ごとに、残りの計画活動が指定の時間差内に収まるかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されますが、2 番め以降の活動では、計画開始時間が直前の活動の計画終了時間に変更されます。
10 | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 計画開始時間および (設置グループまたはシリアル番号付品目のいずれかの) ロケーションが同じである計画活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されます。 すべての活動のうち、最長の継続期間に等しくなります。
11 | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | 計画開始時間、(設置グループまたはシリアル番号付品目のいずれかの) ロケーション、および参照活動が同じである計画活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されます。 すべての活動のうち、最長の継続期間に等しくなります。
12 | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい | 計画活動ごとに、残りの計画活動が指定の時間差内に収まるかどうか、および (設置グループまたはシリアル番号付品目のいずれかの) ロケーションが同じであるかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されます。
13 | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | 参照活動グループが同じである活動、(設置グループまたはシリアル番号付品目のいずれかの) ロケーションが同じである活動、および計画活動ごとに残りの計画活動が指定の時間差内に収まるかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されます。
14 | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | 計画開始時間およびロケーションが同じである活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されますが、2 番め以降の活動では、計画開始時間が直前の活動の計画終了時間に変更されます。 すべての活動継続期間の合計に等しくなります。
15 | はい | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | 計画開始時間、参照活動グループ、およびロケーションが同じである活動はすべて、1 つのサービスオーダにグループ化されますが、2 番め以降のサービスオーダ活動では、計画開始時間が直前の活動の計画終了時間に変更されます。 すべての活動継続期間の合計に等しくなります。
16 | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | 計画活動ごとに、残りの活動が指定の時間差内に収まるか、およびロケーションが同じかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されますが、2 番め以降のサービスオーダ活動では、計画開始時間が直前の活動の計画終了時間に変更されます。
17 | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | 計画活動ごとに、残りの計画活動が指定の時間差内に収まるかどうか (遅れるかまたは早まるか)、参照活動グループが同じであるかどうか、および実行ロケーションが同じかどうかがチェックされ、最初の計画活動に従ってグループ化されますが、2 番め以降のサービスオーダ活動では、計画開始時間が直前の活動の計画終了時間に変更されます。
注意 T計画活動をフィールドサービスに転送 (tsspc2220m000) セッションを開始するには、サービスユーザプロファイル (tsmdm1150m000) セッションで、ログイン用のデフォルトを定義する必要があります。 サービス契約が設置グループにより計画活動にリンクされ、かつその設置グループについて契約が有効の場合は、警告メッセージが表示されます。 関連トピック サービスオーダを表示するには、サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションを実行します。 |