| # 設計品目の改訂 (tiedm1100m100) セッションの目的: 設計品目の改訂を修正および定義します。次のような処理が行えます。 設計品目の改訂のためのデータを入力する CAD アプリケーションから改訂データをインポートする 設計品目改訂の改訂状況を変更する タブを使用し、改訂の設計部品表の確認とメンテナンス、設計品目と標準品目またはカスタマイズ品目との間の関係の確認とメンテナンスなどが行えます。 改訂 設計品目の新しい改訂を定義するには、[新しい設計品目改訂を追加する] ボタンをクリックします。状況が設計中である複数の改訂を挿入できます。前の改訂が部品表一括変更にリンクされている場合で、その部品表一括変更について設計部品表変更がまだ行われていないときは、新しい改訂を挿入できません。 新規改訂を定義するために別の設計品目を選択するには、[設計品目改訂を検索する] ボタンをクリックします。設計品目は、設計品目 (tiedm0110m000) セッションで定義しなければいけません。 改訂が有効な場合、その改訂は標準品目やカスタマイズ品目に影響します。次の場合、改訂は有効です。 改訂の状況は、製造で承認済です。 改訂は、標準品目にリンクされるか、あるいは設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションで定義されたカスタマイズ品目にリンクされます。 改訂の現在の日付は、発効日と失効日の間になります。新規改訂のデフォルトの発効日は現在の日付です。この日付は、前の改訂の失効日として使用されます。 状況が設計中の改訂を削除するには、その改訂を選択し、編集メニューで ｢設計品目改訂を削除する｣ を選択します。 改訂が部品表一括変更により作成されており、その変更に関して設計部品表がまだ変更されていない場合は、状況を設計で承認済または製造で承認済に変更することはできません。 適切なメニュー 状況フィールドの設計部品改訂の状況を変更できます。 凍結: 改訂状況が設計中の場合 設計中: 改訂状況が凍結の場合 設計で承認済: 改訂状況が凍結または設計中の場合 製造で承認済: 改訂状況が設計で承認済または設計中の場合 取消済: 改訂状況が設計で承認済の場合。部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで部品表一括変更を取り消す場合、そのオーダにリンクされたすべての改訂も取り消されます。設計中改訂は削除でき、取消済改訂はアーカイブできます。設計で承認済である改訂が部品表一括変更にリンクされており、その変更に関して設計部品表がまだ変更されていない場合は、その改訂を取り消すことはできません。 次のセッションを適切なメニューから開始することもできます。 設計データのアーカイブ (tiedm1250m000) 設計品目を品目にコピー (tiedm1201m000) 設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) 設計部品表 (tiedm1110m000) 設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) 設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) レポート [出力] ボタンをクリックすると、セッションを選択して改訂についてのレポートを作成できます。 設計品目の出力 - 改訂 (tiedm1400m000) 設計品目改訂の使用先の出力 (tiedm3460m000) タブ タブを使用し、以下の情報の表示とメンテナンスが行えます。 設計部品表。詳細は、設計部品表 (tiedm1110m000) を参照してください。 設計品目関係。詳細は、設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) を参照してください。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計品目 交換モジュールによる CAD アプリケーションデータのインポート 参照指示の概要 製造と文書管理の統合 一般 設計品目 改訂をメンテナンスする対象の設計品目 改訂をマニュアルで採番 このチェックボックスがオンの場合、新規改訂を作成するときに、マニュアルで改訂番号を入力できます。 たとえば、改訂採番モードをマニュアルから自動に変更する場合、設計品目の現行の改訂シリーズの次に高い番号が生成されます。 設計品目の改訂 部品表 (BOM) を定義している対象の設計品目の改訂 関連トピック 設計品目 設計品目の改訂状況 改訂の状況 指定可能な値 設計品目の改訂状況 構成日 改訂が作成された日付 記述 改訂の記述 設計品目改訂テキスト このチェックボックスがオンの場合、改訂テキストが存在します。 品目シグナル 品目シグナルのコード 設計品目を標準品目にコピーするプロセスで、品目シグナルコードは、設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの品目シグナルコードのコピーチェックボックスがオンの場合にのみコピーできます。 エンジニア 改訂の設計を監督する従業員 エンジニア 従業員 - 一般 (tccom0101m000) セッションの従業員フィールドに入力された値を表示します。ここから、エンジニアフィールドの値を選択します。 部品表一括変更 改訂の管理に使用される部品表一括変更 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 - 自動手順を変更するには 有効性 変更管理別処理 このチェックボックスがオンの場合、設計品目改訂の承認手順がデータ管理で開始されました。製造の改訂を承認する前に、承認手順を完了する必要があります。 発効日 改訂が有効になる日付と時間 この日付は、将来の任意の日付にマニュアルで変更できます。設計中状況の複数の改訂がある場合、これらのすべての改訂についての発効日をスケジュールできます。 製造の発効日が現在の日付より前にある設計品目改訂を承認する場合、発効日は自動的に製造で承認済にした日付に設定されます。 改訂が仕上がった場合、親設計品目の改訂の発効日が製造部品表ラインの発効日と見なされます。そのため、製造部品表ラインの希望する発効日をここで設定する必要があります。 失効日 改訂の状況が製造で承認済の場合、失効日フィールドは空白なので、この日付はマニュアルで設定できます。発効日が、前の改訂の失効日以前の日付である新規改訂を作成するときは、前の改訂の失効日がこの新規改訂の発効日の日付に設定されます。 次の場合は、失効日を変更できません。 改訂の状況が製造で承認済ではない場合 改訂の状況が製造で承認済であるが、失効日フィールドに値が入力されている場合 関連トピック 設計品目 発効変更オーダ 設計品目改訂の発効日を定義する変更オーダ 失効変更オーダ 設計品目改訂の失効日を定義する変更オーダ 設計日での承認 改訂状況が設計で承認済に変更された日付。この日から改訂の設計が承認され、設計環境で使用できるようになります。ただし、製造品目にコピーしたり、製造部品表にコピーすることはできません。 いったん改訂が設計で承認済にされると、この改訂を削除することはできなくなり、取消またはアーカイブのみを実行できます。 製造日での承認 改訂状況が製造で承認済に変更された日付。この日から改訂を製造品目または製造部品表にコピーできるようになります。 CADの日付 改訂が CAD アプリケーションからインポートされた日付 関連トピック 交換モジュールによる CAD アプリケーションデータのインポート 物理的 資材 現在の改訂における設計品目改訂の原料 たとえば、紙やプラスチック、木材があります。 サイズ 現在の改訂における設計品目改訂の大きさ たとえば、200 mm x 1 m などです。 標準 現在の改訂における、設計品目改訂が準拠する、または準拠しなければいけない社内、国内、または国際標準 たとえば、ISO 8601、NEN 3140、BS 1383 など 重量単位 キログラムなどの重量の測定単位 重量 重量単位フィールドで定義した単位で入力された改訂の重量 単位 部品表数量 部品表 (BOM) が適用される製造品目の数。部品表数量によって、非常に少ない数量の品目を部品表構成要素として指定できます。 例 コットンホワイトという特有の塗料を 1 リットル混合するために必要な塗料の中で、いくつかの色の量はごく微量です。このため、1000 リットルの部品表数量が定義されています。この場合、塗料の構成要素数量は次のようになります。
塗料コットンホワイト、1000 リットル:
白 | 999 リットル
黄色 | 0.6 リットル
赤 | 0.2 リットル
青 | 0.2 リットル
単位セット 標準品目またはカスタマイズ品目にリンクしたり、品目のデフォルト設定にリンクしたりできる単位コードのグループ。単位セットにより、対象品目についてどのくらいの物理量をどのモジュールで何の目的に使用するかを指定できます。 単位 メートル、キログラム、またはピースなどの測定単位 凍結 クリックすると、改訂の状況が凍結に設定されます。 これは、状況が設計中の改訂についてのみ実行できます。 改訂状況のリセット クリックすると、改訂の状況が設計中に設定されます。 これは、状況が凍結の改訂についてのみ実行できます。状況が凍結を超えているときに設計を変更しようとする場合は、改訂を取り消して新しい改訂を作成することができます。 設計で承認 クリックすると、改訂の状況が設計で承認済に設定されます。この時点から改訂の設計が承認され、設計環境で使用できるようになります。ただし、製造品目にコピーしたり、製造部品表にコピーすることはできません。 製造で承認 クリックすると、改訂の状況が製造で承認済に設定されます。 これは、次の状況にある改訂にのみ実行できます。 設計で承認済 凍結 設計中 改訂の取消 クリックすると、改訂の状況が取消済に設定されます。 これは、状況が設計で承認済である改訂にのみ実行できます。 設計中の改訂は削除できます。 製造で承認済の改訂はアーカイブできます。 取り消された改訂は、アーカイブできます。 設計データのアーカイブ 設計データのアーカイブ (tiedm1250m000) セッションが開始されます。 設計品目を品目にコピー 設計品目を品目にコピー (tiedm1201m000) セッションが開始されます。 設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) 設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) セッションが開始されます。 設計データの仕上げ 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションが開始されます。 設計部品表 設計部品表 (tiedm1110m000) セッションが開始されます。 関係 設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションが開始されます。 設計品目の出力 - 改訂 設計品目の出力 - 改訂 (tiedm1400m000) セッションが開始されます。 設計品目改訂の使用先の出力 設計品目改訂の使用先の出力 (tiedm3460m000) セッションが開始されます。 設計品目別参照指示 設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) セッションが開始されます。このセッションでは、特定の設計品目の改訂について参照指示を表示、メンテナンス、または追加できます。 |