| # 設置 (リスト) (tsbsc1110m100) セッションの目的: すべての設置をリストし、メンテナンスします。 例 ある機械が、それぞれコード CF6 を持つ 2 つのエンジン (構成) で構成されており、MACH Industries (MACHI) という取引先に属しているとします。この設置グループの名前は、CF6 機械 MACHI です。最初のエンジン (構成) のコードを CF6/101 とし、2 番目のエンジン (構成) のコードを CF6/102 とすることができます。 注意 表示メニューのソート基準コマンドを使用して、設置グループの表示方法を選択することができます。 適切なメニューでは、次のコマンドを選択できます。 フィジカルブレイクダウンの作成 - 次のいずれかから、フィジカルブレイクダウン構造を生成することができます。 品目ブレイクダウン 完成状態構造 ASCII ファイル プロジェクトブレイクダウン構造 フィジカルブレイクダウン- フィジカルブレイクダウンを形成するシリアル番号付品目どうしの、マルチレベルまたはシングルレベルの親子関係を表示またはメンテナンスすることができます。フィジカルブレイクダウンは構成に対して定義されており、構成の組立構造やメンテナンス可能状態構造の表示を可能にします。 品目ブレイクダウン- 品目ブレイクダウンを形成する品目どうしの親子関係を表示またはメンテナンスすることができます。 品目詳細 - シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションを開始します。 設置の有効化- 設置の有効化 (tscfg2210m500) セッションを開始します。このセッションでは、複数の構成の状況を 1 度に有効に切り替えることができます。 設置グループ 構成がリンクされている設置グループ 設置グループ 設置グループの名前または記述 ライン 構成を識別する番号 品目 構成を作成するために選択する品目 次のいずれかを指定できます。 シリアル番号付品目を 1 つ。構成は、シリアル番号付品目およびそのフィジカルブレイクダウンの品目で構成されます。品目数フィールドの値は 1 となり、変更はできません。 任意の数の見込品目。この場合、品目数フィールドで数量を指定できます。構成は見込品目と、その品目ブレイクダウン内の品目で成り立ちます。 シリアル番号 シリアル番号付品目をこの設置グループにリンクするには、このフィールドに品目のシリアル番号を入力します。 注意 品目数フィールドの値よりも多くの数量を入力した場合は、このフィールドを使用できません。 ロット 品目のロットコード 改訂 設計品目の改訂コード 注意 品目の改訂を定義できるのは、一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションで有効な設計改訂チェックボックスがオンの場合のみです。 記述 設置グループに属する品目の記述または名前 品目数 この設置の品目の数 注意 構成にシリアル番号付品目を選択した場合は、このフィールドを使用できません (この場合は、デフォルト値が 1 になります)。 状況 設置グループ内の (シリアル番号付) 品目の状況 状況開始時間 状況フィールドが設定または変更された時間 予定完了時間 設置に関して実際に予定されているメンテナンス活動の完了時間 注意 予定完了日時は、この設置の有効期間内であることが必要です。 設置グループが有効な契約にリンクされている場合は、契約の有効期間前または期間中の日時にマニュアルで修正することはできません。ただし、契約失効日以降の日付に修正することはできます。 |