| # 変動ロット特徴 変動ロット特徴は、特定のロットに適用される特徴です。 変動ロット特徴は、製造処理データまたは検査や品質規格に関するデータなどに利用できます。 各ロットに対して、すべての変動ロット特徴に値を割り当てることができます。 変動ロット特徴を設定するには 変動ロット特徴を設定するには、以下のステップを実行します。 変動ロット特徴 (whltc2100m000) セッションで指定可能なロット特徴をすべて定義します。 品目 - 変動ロット特徴 (whltc2110m000) セッション特定の品目に関連するロット特徴を指定します。 ロット特徴に値を割り当てるには 特定のロットのロット特徴に値を割り当てるには、品目 - ロット - 変動ロット特徴値 (whltc2120m000) セッションを使用します。 例 次の表にいくつかの変動ロット特徴を示します。
変動ロット特徴 (whltc2100m000)
変動ロット特徴 | 記述
--- | ---
KM3 | ワニス層の番号
KM4 | 密度 (kg/L)
COL | カラー
CL | 高品質クラス
PED | 製品有効期限
次の表に特定のロットのロット特徴値を示します。
品目 - ロット - 変動ロット特徴値 (whltc2120m000)
品目 = DBO-56
ロット = 2006-B000023
特徴 | ロット特徴値
--- | ---
KM3 | ワニス層の番号 | 4
CL | 高品質クラス | A+
変動ロット特徴を定義した後、品目 - 変動ロット特徴 (whltc2110m000) セッションでこれらの変動ロット特徴を品目またはロットに割り当てることができます。 関連トピック ロット管理 ロットの使用方法 |