| # 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションの目的: 設計部品表から製造部品表へのコピー処理を仕上げます。つまり、前のセッションで生成したデータを実際にコピーします。 更新方法 部品表一括変更 (MBC) を使用してデータを仕上げるか、個々の品目のデータを仕上げることができます。 個々の設計品目に対してこのセッションを実行する前に、設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションで、それらの品目の設計部品表コピーデータを記録する必要があります。 部品表一括変更によって生成された改訂に対してこのセッションを実行する場合は、その前に、部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションを実行する必要があります。 選択範囲 部品表一括変更ありを仕上方法フィールドで選択した場合、データを仕上げる部品表一括変換の範囲を選択できます。 部品表一括変更なしを仕上方法フィールドで選択した場合は、データを仕上げる設計品目改訂および主品目 (親部品表品目) の範囲を選択できます。 注意 部品表一括変更によって設計品目を記録しても、それらの設計品目が品目と関係していない場合は、部品表一括変更を仕上げられません。 関連トピック 設計データの仕上げ 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー 設計部品表 設計部品表 - 自動手順を変更するには 仕上方法 セッションの目的: 設計部品表から製造部品表へのデータのコピー処理を仕上げます。 更新方法 部品表一括変更を使用してデータを仕上げるか、個々の品目についてデータを仕上げることができます。また、すべての部品表ラインをコピーするか、特定の部品表ラインをコピーするかを選択できます。 選択範囲 部品表一括変更ありを仕上方法フィールドで選択した場合、データを仕上げる部品表一括変更の範囲を選択できます。 部品表一括変更なしを仕上方法フィールドで選択した場合は、データを仕上げる設計品目改訂および主品目 (親部品表品目) の範囲を選択できます。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計データの仕上げ 設計部品表 製造部品表の更新方法 設計部品表から製造部品表にデータをコピーする方法を選択します。 設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの製造部品表履歴チェックボックスがオフの場合、コピーされたデータにより製造部品表ラインが上書きされます。このチェックボックスがオンの場合、コピーされたデータは新しい連番に書き込まれます。 指定可能な値 有効値 関連トピック 設計部品表 設計データの仕上げ [開始] および [終了] フィールドを使用するには 部品表一括変更番号 設計から製造へのデータのコピーに使用する部品表一括変更の範囲を選択します。 部品表一括変更番号 設計から製造へのデータのコピーに使用する部品表一括変更の範囲を選択します。 設計品目開始 設計から製造にコピーする改訂を持つ設計品目の範囲を選択します。生成したコピーデータにこれらの品目の部品表が含まれる場合、その部品表もコピーされます。 設計品目終了 設計から製造にコピーする改訂を持つ設計品目の範囲を選択します。生成したコピーデータにこれらの品目の部品表が含まれる場合、その部品表もコピーされます。 設計品目の改訂 設計から製造にコピーする設計品目改訂の範囲を選択します。生成したコピーデータにこれらの品目の部品表が含まれる場合、その部品表もコピーされます。 設計品目の改訂 設計から製造にコピーする設計品目改訂の範囲を選択します。生成したコピーデータにこれらの品目の部品表が含まれる場合、その部品表もコピーされます。 主品目開始 必要なコピー先製造品目の範囲を選択します。 設計品目をこの品目にコピーした結果は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションにおけるこの品目の [設計品目関係の更新] フィールドの値によって決まります。[設計品目関係の更新] フィールドは、設計関係の更新 (tiedm3220m000) セッションで変更できます。 主品目終了 必要なコピー先製造品目の範囲を選択します。 設計品目をこの品目にコピーした結果は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションにおけるこの品目の [設計品目関係の更新] フィールドの値によって決まります。[設計品目関係の更新] フィールドは、設計関係の更新 (tiedm3220m000) セッションで変更できます。 マルチレベルで仕上げ このチェックボックスがオンの場合、データは、シングルレベルではなくマルチレベルで仕上げられます。たとえば、A-B-C のような設計部品表構造である場合、マルチレベル仕上げを実行すると、A を仕上げたときに B および C の設計部品表も仕上がります。 文書リンクをコピー このチェックボックスがオンの場合、すべての添付文書もコピープロセスでコピーされます。たとえば、A-B-C のような設計部品表構造である場合、マルチレベル仕上げを実行すると、A を仕上げたときに B および C の添付文書も仕上がります。 既存の製造部品表を上書き このチェックボックスがオンの場合、既存の製造部品表が、トップの設計品目についての新規改訂の作成なしに上書きされます。 多数の下位レベルの変更を仕上げる必要があるときに、トップの設計品目の新規改訂を作成したくない場合は、このチェックボックスをオンにします。エラーメッセージ有効な設計部品表コピーデータが存在しませんは表示されず、セッションでアクションが続行されます。 |