| # クロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインの生成 (whinh6200m000) セッションの目的: 一定範囲のクロスドックオーダまたはクロスドックオーダラインを生成します。 クロスドックオーダラインの生成 クロスドックオーダラインを選択すると、一定範囲のクロスドックオーダについてクロスドックオーダラインを生成します。LN は、ユーザ優先順位およびシステム優先順位に従ってすべてのクロスドックオーダの優先順位を決めてソートします。LN は、次に、クロスドックオーダを満たすことができる指定された選択範囲内の入庫オーダラインを、優先順位の最も高いクロスドックオーダから順に検索します。クロスドックオーダを (部分的に) 満たすことができる入庫オーダラインがクロスドックオーダラインとして追加されます。 最初に、入庫済数量のうちまだ勧告を受けていない分のクロスドックオーダラインを作成します。 次に、入庫されていない数量のクロスドックオーダラインを作成します。 LN は、入庫されていない数量についての入庫オーダラインの計画入庫日、出庫オーダライン (クロスドックオーダ) の計画納期およびクロスドックリードタイムを考慮します。 計画入庫日の時間ウィンドウ 時間ウィンドウを作成するには、生成タブで最小許容範囲フィールドと最大許容範囲フィールドを使用します。時間ウィンドウは、入庫オーダラインの計画入庫日と出庫オーダラインの計画納期を、これら 2 つの日付の間にあるクロスドックリードタイムを考慮しながら一致させるのに便利です。 注意 この時間ウィンドウは、まだ入庫の必要がある入庫オーダラインについてのみ考慮されます。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 クロスドッキングのプロセス クロスドッキングタイムウィンドウ 動的クロスドッキング ケーススタディ トラブルシューティング 生成 クロスドックオーダ クロスドックオーダ このチェックボックスがオンの場合、クロスドックオーダを生成できます。 既存のクロスドックオーダを先に削除 このチェックボックスがオンの場合、 未承認および未勧告のすべてのクロスドックオーダラインを削除します。 これらのクロスドックオーダラインの状況は、オープンまたは取消済です。 次に、状況がオープン (しかもまだクロスドックされているオーダラインがない) または取消済であるすべてのクロスドックオーダラインも削除されます。 それまでの (在庫) 状態によっては、新規クロスドックオーダが生成されることがあります。 クロスドックオーダのクロスドックオーダラインチェックボックスがオンであっても、新規クロスドックオーダラインが生成されることがあります。 注意 クロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインの削除は、入力された倉庫範囲および品目範囲についてのみ実行されます。 他のどの範囲またはオプションも考慮されません。 クロスドックオーダの生成 クロスドックオーダの生成... シリーズ 同じシリーズコードで始まるオーダ番号または伝票番号のグループ シリーズにより、特定の特徴を持つオーダを識別することができます。たとえば、大きな会計オフィスが処理する全販売オーダは LA (LA0000001、LA0000002、LA0000003 など) で始まります。 クロスドックオーダライン クロスドックオーダライン このチェックボックスがオンの場合、クロスドックオーダラインを生成できます。 クロスドックオーダラインの承認 このチェックボックスがオンの場合、クロスドックオーダラインはただちに承認されます。 このチェックボックスがオフの場合は、マニュアルで、あるいはクロスドックオーダラインの承認 (whinh6210m100) セッションを使用して、クロスドックオーダラインを承認できます。 注意 商品は、クロスドックオーダラインが承認済となって初めてクロスドックされます。 このセッションは、倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションの自動承認クロスドックオーダライン設定の影響を受けません。 最小許容範囲 入庫オーダラインをクロスドックオーダにリンクするために使用される時間ウィンドウの下限値を入力します。 詳細は、次の情報を参照してください: クロスドッキングタイムウィンドウ 最大許容範囲 入庫オーダラインをクロスドックオーダにリンクするために使用される時間ウィンドウの上限値を入力します。 詳細は、次の情報を参照してください: クロスドッキングタイムウィンドウ 単位 時間許容範囲を表す単位 選択範囲 倉庫 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。 発送確定保管場所 特定の発送確定保管場所または一定範囲の発送確定保管場所を入力すると、LN によってクロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインだけが生成され、指定された発送確定保管場所 (複数も可) へのクロスドックが実現されます。 発送確定保管場所は、クロスドックオーダをマニュアルで作成する際に定義するか、またはあらゆる生成済クロスドックオーダについて決定することができます。 生成済クロスドックオーダの場合、発送確定保管場所は、倉庫 - ドック位置 (whwmd2120m000) セッションで品目または取引先ごとに定義されているようにドック保管場所となるか、あるいはこの保管場所が定義されていない場合は、倉庫 (whwmd2500m000) セッションで定義されているようにデフォルトの発送確定保管場所となります。 オプション 特急オーダのみ このチェックボックスがオンの場合、 LN によって、特急オーダと記されている入庫オーダラインについてのみクロスドックオーダラインが生成されます。 計画オーダを含む このチェックボックスがオンの場合、 LN は状況が計画済である入庫オーダラインにもクロスドックオーダラインを生成します。詳細は、次の情報を参照してください: 倉庫オーダラインの計画済状況 レポート 生成済クロスドックオーダとクロスドックオーダライン このチェックボックスがオンの場合、 LN によって、すべての生成済クロスドックオーダまたはクロスドックオーダラインを一覧表示するレポートが生成されます。 エラーレポート このチェックボックスがオンの場合、 LN はエラーレポートを生成します。 削除済クロスドックオーダとクロスドックオーダライン このチェックボックスがオンの場合、 LN によって、すべての削除済クロスドックオーダまたはクロスドックオーダラインを一覧表示するレポートが生成されます。 オーダ選択範囲 出庫オーダ選択 出庫オーダ発生元 出庫オーダラインのオーダ発生元 クロスドックオーダは、次のオーダ発生元の場合に生成できます。 ASC 生産 ASC 生産 (マニュアル) EP 物流 販売メンテナンス (マニュアル) メンテナンス作業 (マニュアル) 販売メンテナンス メンテナンス作業 プロジェクト プロジェクト (マニュアル) 販売、以下を除く 委託請求 コレクトオーダ 遡及請求オーダ コストオーダ 販売 (マニュアル) 販売スケジュール サービス サービス (マニュアル) 工程管理生産、バックフラッシュを除く 工程管理生産 (マニュアル) 転送、処理タイプ仕掛品振替を除く 転送 (マニュアル)、処理タイプ仕掛品振替を除く 注意 上記に示した例外に加えて、クロスドックオーダは返品オーダとブランケットオーダについても作成できません。 出庫オーダ 出庫オーダライン番号 ライン 倉庫オーダライン番号。倉庫管理以外のパッケージで生成されたオーダの場合、この番号はオリジナルのオーダライン番号と同じになります。 連番 倉庫オーダラインの連番 部品表ライン 部品表内のライン番号 注意 出庫オーダラインの在庫処理によって、次のようになります。 主品目別の場合、クロスドックオーダは主品目にのみ作成できます (出庫オーダライン)。 構成要素別の場合、クロスドックオーダは構成要素にのみ作成できます (部品表ライン)。 計画納期/時刻 出荷の納品が計画される日付 入庫オーダ選択 入庫オーダ発生元 入庫オーダラインのオーダ発生元 クロスドックオーダラインは、次のオーダ発生元の場合に生成できます。 販売メンテナンス 販売メンテナンス (マニュアル) メンテナンス作業 メンテナンス作業 (マニュアル) 工程管理生産、バックフラッシュを除く 工程管理生産 (マニュアル) 転送、処理タイプ仕掛品振替を除く 転送 (マニュアル)、処理タイプ仕掛品振替を除く プロジェクト プロジェクト (マニュアル) 購買 購買スケジュール 購買 (マニュアル) EP 物流 入庫オーダ 入庫オーダライン番号 ライン 倉庫オーダライン番号。倉庫管理以外のパッケージで生成されたオーダの場合、この番号はオリジナルのオーダライン番号と同じになります。 連番 倉庫オーダラインの連番 部品表ライン 部品表内のライン番号 注意 出庫オーダラインの在庫処理によって、次のようになります。 主品目別の場合、クロスドックオーダは主品目にのみ作成できます (出庫オーダライン)。 構成要素別の場合、クロスドックオーダは構成要素にのみ作成できます (部品表ライン)。 計画入庫日 商品の移送先倉庫への到着予定日 クロスドックオーダ選択 クロスドックオーダ クロスドックオーダ番号 クロスドックオーダ状況 クロスドックオーダ状況 ユーザ優先順位 ユーザが入力した優先順位。LN はユーザ優先順位とシステム優先順位を使用してクロスドックオーダ優先順位を判断します。LN はクロスドックオーダラインを生成し、入庫勧告時には最も優先順位の高いクロスドックオーダのクロスドックオーダラインを最初に勧告します。 注意 ユーザ優先順位はシステム優先順位よりも先に考慮されます。 最大値: 2147483647 最小値: 1 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 |