| # 資材の出庫/バックフラッシュの順序 Infor LN SP1 Infor LN SP1 では、複数の製造オーダを処理する場合、まず製造オーダ番号が最も小さい製造オーダについて資材が出庫またはバックフラッシュされます。資材の出庫またはバックフラッシュ時に、製造オーダ開始日は考慮されません。 Infor LN FP2 Infor LN FP2 では、製造オーダ開始日によっても、製造オーダの資材のバックフラッシュまたは出庫を決定することができます。 製造オーダ番号が大きい製造オーダの方が、製造オーダ番号が小さい製造オーダよりも製造開始日が早い場合があります。このような場合、まず最早開始日の製造オーダから資材を出庫またはバックフラッシュすることができます。つまり、製造オーダの資材を出庫またはバックフラッシュするときに、次の 2 つからいずれかの順序を選択することができます。 開始日付基準 オーダ番号基準 資材の出庫順序を設定するには、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションの出庫順序フィールドを使用します。 資材のバックフラッシュ順序を設定するには、資材および時間のバックフラッシュ (tisfc0220m000) セッションのバックフラッシュ順序フィールドを使用します。 |