| # 製造同期スケジュール (PSS) における参照番号 参照番号は外部供給方法と組み合わせて用いられます。このため、内部供給方法を用いた場合は [参照番号] フィールドが空のままになります。参照番号の機能は、コールオフ ID の機能よりも優先されます。 参照番号は、次のセッションで表示されます。 ラインステーション - 組立部品供給転送(バッチ) (tiasc8510m000) 組立部品供給転送(SILS) (tiasc8520m000) オーダ管理 SILS オーダ管理ライン順序での供給 (SILS) では、ラインステーション + VIN 番号 + 組立キット ID の一意の組合せに対してそれぞれ、固有の参照番号が生成されます。この参照番号は、購買スケジュールとともに発注先に送信され、さらに発注先から返信された事前出荷通知 (ASN) へ出力されます。参照番号は、入庫入力時にも使用できます。 例
部品 | キット | ロットサイズ
--- | --- | ---
A、B | K1 | 2
C | K2 | 2
ライン順序 | オーダ | 部品
--- | --- | ---
100 | A01 | A、B、C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
部品 A 用キットはロットサイズが 2 であるため、部品所要作成時にはオーダ A01 および A02 用の部品 A が十分に存在するどうか確認されます。オーダ A01 および A03 には部品 B も十分に存在しています。LN では、次のような形式の部品メッセージが生成されます。
部品 | オーダ | 参照番号
--- | --- | ---
A | A01 | R01
A | A02 | R02
B | A01 | R01
B | A03 | R03
C | A01 | R01
オーダ A01 は部品 A、B、および C から構成されているため、これらの部品 (このオーダ用) には同一の参照番号 (R01) が付けられています。部品 A を構成要素とするオーダ A02 は、部品 B を構成要素とするオーダ A03 と同様、一意の参照番号が付けられています。 オーダ管理バッチ オーダ管理バッチでは、資材ラインごとに一意の参照番号が作成されます。この参照番号は、購買スケジュールとともに発注先に送信され、さらに発注先から返信された事前出荷通知へ出力されます。参照番号は、入庫入力時にも使用できます。 例
部品 | キット | ロットサイズ
--- | --- | ---
A、B | K1 | 2
C | K2 | 2
ライン順序 | オーダ | 部品
--- | --- | ---
100 | A01 | A、B、C
101 | A02 | A
102 | A03 | B
オーダ A01 の所要量計算の際には、次のような形式の部品メッセージが生成されます。
部品 | オーダ | 参照番号 | 残高数量
--- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 1
B | A01 | R02 | 1
C | A01 | R03 | 1
オーダ A02 の所要量計算の際には、次のような形式の部品メッセージが生成されます。
部品 | オーダ | 参照番号 | 振替数量. | 残高数量
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
オーダ A03 の所要量計算の際には、次のような形式の部品メッセージが生成されます。
部品 | オーダ | 参照番号 | 振替数量. | 残高数量
--- | --- | --- | --- | ---
A | A01 | R01 | 2 | 0
B | A01 | R02 | 2 | 1
C | A01 | R03 | 2 | 1
A | A03 | R04 | 2 | 1