| # 非クリティカル累計製造リードタイム 企業計画は品目の非クリティカル累計オーダリードタイム (非クリティカル COLT) を使用して、オーダ範囲の最小値を正しく計算します。 製造品目の場合、非クリティカル累計オーダリードタイムは以下で構成されます。 品目自体のリードタイム 部品表における品目の非クリティカル構成要素のうち、最長の非クリティカル累計オーダリードタイム 品目自体のリードタイムは、以下で構成されます。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで定義されたオーダリードタイム 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで定義された出庫リードタイム 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションで定義された安全時間 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションで定義された追加リードタイム 範囲チェック (cprpd1200m000) セッションで以下のフィールドに入力して、累計オーダリードタイム計算を操作できます。 追加リードタイム: 企業計画が品目の累計オーダリードタイムおよび非クリティカル累計オーダリードタイムに追加する追加リードタイム オーダリードタイム乗数: 企業計画が関係する品目の合計リードタイムを増加するために適用する係数 関連トピック 累計オーダリードタイムと範囲 累計製造リードタイム |