| # ダミーシリアル番号の置換 (tscfg2210m700) セッションの目的: ダミーシリアル番号を実際のシリアル番号に置換します。この置換によって、シリアル番号付品目とそのフィジカルブレイクダウン、およびフィジカルブレイクダウンログが変更されます。 注意 フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを使用して品目ブレイクダウンからフィジカルブレイクダウンを生成する場合に、ダミーシリアル番号の生成チェックボックスもオンにしていると、ダミーシリアル番号が作成されます。 ダミーシリアル番号付のシリアル番号付品目は、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションのダミーシリアル番号チェックボックスがオンかどうかによって見分けることができます。 品目 置換するダミーシリアル番号をもつシリアル番号付品目 ダミーシリアル番号 置換するダミーシリアル番号 記述 品目の名前または記述 新しいシリアル番号 シリアル番号付品目の新シリアル番号 置換 置換プロセスを開始します。 |