| # メンテナンス予測を生成するには メンテナンス予測は、メンテナンス周期中に相対点と共に実行する必要がある予測および活動です。見込品目について予測を実行するときには、その見込品目のサービス部品表全体が考慮されます。活動は、元になる見込品目すべてについて予測されます。 メンテナンス予測は、以下の方法で作成することができます。 メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) セッションにおいてマニュアルで作成します。 予測の生成 (tsspc1225m000) セッションで自動作成します。予測は １ 年分作成されます。結果は、メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) セッションに表示できます。 メンテナンス予測の生成方法 手順 1. 品目データの定義 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで、品目のサービスのデフォルト値を定義します。計測値、ライフサイクル、およびメンテナンス周期などの情報を定義する必要があります。 手順 2. 部品表の定義 品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションで部品表を定義します。 手順 3. 参照活動 参照活動 (tsacm1101m000) セッションで、メンテナンス概念の基本要素である参照活動を定義する必要があります。これらの参照活動を使用して、メンテナンス概念、メンテナンス予測またはメンテナンス計画を生成することができます。 参照活動には、常にサービスタイプが含まれます。このサービスタイプは、メンテナンス計画を定義するときに重要な役割を果たします。サービスタイプの詳細については、マスタデータ管理 (MDM) モジュールの作業手順を参照してください。 手順 4. 検査テンプレート 計測タイプが参照活動にリンクされている場合、計測タイプは ｢計測検査｣ と呼ばれます。この計測検査は、参照活動の一部として実行する必要があります。計測を実行し、標準値を超えていた場合は、1 つ以上の活動を実行する必要があります。したがって、参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションに挿入できるフォローアップ活動が必要です。計測値は、特定の状況におけるオブジェクトの特定の変数の値 (計測する数量) です。 手順 5. メンテナンス概念 - 品目 メンテナンス概念は、メンテナンス方針の一部として、見込品目に対して実行する活動の一覧です。活動の実行頻度も指定します。同一の見込品目にさまざまなメンテナンス概念を指定できます。これを有効にするには、エンティティの使用クラスを使用します。 メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションを使用して、品目のメンテナンス概念を構成する参照活動を一覧表示します。 手順 6. 予測の生成 メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションの品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) メニューにある品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) をクリックして、予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを開始します。このセッションでは、一覧表示した品目の参照活動にもとづいて、予測活動の一覧を生成できます。資源所要量をクリックして、参照活動 - 資源所要量 (tsacm2120m000) セッションを開始できます。このセッションでは、特定の参照活動の資源所要量を一覧表示できます。 手順 7. メンテナンス概念 - 予測活動 メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) セッションを使用して、品目の予防メンテナンスについて予測活動を一覧表示します。品目の予測活動は、メンテナンス計画の生成 (tsspc2200m000) セッションで、品目のメンテナンス概念に一覧表示された参照活動にもとづいて生成されるか、マニュアルで入力します。 関連トピック メンテナンス概念を指定するには メンテナンス計画を生成するには |