| # メンテナンストリガ (tsmdm0169m000) セッションの目的: メンテナンストリガセットの数字メンテナンストリガを定義します。検査を実行すると、適用可能なメンテナンストリガセットがチェックされます。計測値がトリガセット内のメンテナンストリガのいずれかと一致すると、メンテナンス通知が生成されます。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ メンテナンストリガセット トリガが属するメンテナンストリガセット 記述 コードの記述またはコード名 トリガ メンテナンストリガの番号 限度値 メンテナンストリガの限度 指定可能な値 限度値 下限 メンテナンスをトリガする値の下限を指定します。 上限 メンテナンスをトリガする値の上限を指定します。 単位 限度値の単位 限度期間 トリガが有効な期間 指定可能な値 限度期間 下限期間値 この期間からトリガが有効になります。 上限期間値 この期間までトリガが有効になります。 限度期間単位 限度期間の単位 指定可能な値 単位 トリガメッセージ トリガメッセージのコード 記述 コードの記述またはコード名 デフォルト推奨 メンテナンストリガのデフォルト値として定義済の推奨。推奨 (tsmdm0167m000) セッションで [デフォルト] チェックボックスがオンの場合のみ、デフォルト値が設定されます。 記述 コードの記述またはコード名 デフォルトフォローアップ活動 メンテナンス通知のデフォルトフォローアップ活動として定義済の参照活動。デフォルトフォローアップ活動のデフォルト値は、推奨 (tsmdm0167m000) セッションから取得されます。 記述 コードの記述またはコード名 |