| # バックフラッシュ 資材出庫または製造所要時間をすべて個別に記録したくない場合は、代わりにバックフラッシュを適用してください。このバックフラッシュを適用すれば時間を節減できますが、精度がやや低下します。一般に、バックフラッシュは定期的に消費される低原価資材に使用されます。バックフラッシュは、物理的な資材フローではなく管理プロセスを反映するものです。資材は工程に出荷され、工程で SFC オーダによって消費されます。しかし、資材は後にオーダ上で管理明細として明らかになります。 バックフラッシュする資材に不足がある場合、その資材に再び在庫ができる時点で資材不足の処理 (tisfc0221m000) セッションを使用して残りの資材数量を処理できます。 バックフラッシュを設定するために使用すべきパラメータについては、バックフラッシュの設定を参照してください。 LN における作業と製造オーダのバックフラッシュ方法については、バックフラッシュ手順を参照してください。 関連トピック バックフラッシュの例 バックフラッシュの設定 バックフラッシュ手順 バックフラッシュ数量の計算 バックフラッシュにより会計処理される時間の計算 バックフラッシュ資材の処理 バックフラッシュ時間の処理 倉庫からのバックフラッシュ資材の収集 |