| # 設置の有効化 (tscfg2210m500) セッションの目的: シリアル番号付品目の状況を (選択した設置グループの範囲内で) 開始から有効に変更します。 注意 改訂状況のシリアル番号付品目は、有効状況には変更されません。シリアル番号付品目の状況を改訂から有効に変更するには、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) 詳細セッションを使用する必要があります。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 設置グループ 設置グループ (tsbsc1100m000) セッションにズームし、設置グループ範囲の最初のグループを選択します。 関連トピック 範囲を指定するには 設置グループ 設置グループ (tsbsc1100m000) セッションにズームし、設置グループ範囲の最後の設置グループを選択します。 関連トピック 範囲を指定するには 設置 選択した設置グループについて指定された設置の範囲開始値 注意 デフォルトでは、このフィールドはゼロとなり、設置の終了 (隣接するフィールド) の値は 9999 となります。これによって、選択した設置グループのすべての構成ラインの状況が有効に変わります。 関連トピック 範囲を指定するには 設置 選択した設置グループについて状況を有効とする設置の範囲終了値 注意 デフォルトでは、このフィールドの値は 9999 となり、設置の開始 (隣接するフィールド) の値はゼロとなります。これによって、選択した設置グループのすべての構成ラインの状況が有効に変わります。 関連トピック 範囲を指定するには エラーレポート エラーレポート 処理レポート 処理レポート |